Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Prise de vue > Utilisation des fonctions de prise de vue > Retardateur

## Retardateur

Prise de vue automatique avec Retardateur autoportrait

1. Appuyez sur (Retardateur) de la molette de commande.

1. Sélectionnez le mode souhaité avec la molette de commande.

| (Désact) | Le retardateur n’est pas utilisé.
| (10 sec) | Règle le retardateur sur 10 secondes. Lorsque vous appuyez sur le déclencheur, le témoin du retardateur clignote et un bip retentit jusqu’à ce que l’obturateur fonctionne. Pour annuler, appuyez à nouveau sur .
| (2 sec) | Règle le retardateur sur 2 secondes.
| (Autoportrait une personne) | Réglage du retardateur sur le Retardateur autoportrait. Lorsque l’appareil détecte le nombre de visages spécifié, un bip retentit et l’obturateur fonctionne 2 secondes plus tard.
| (Autoportrait deux personnes)

Conseils pour éviter un flou
Si vos mains ou votre corps bougent pendant que vous tenez l’appareil et appuyez sur le déclencheur, un « tremblement de l’appareil » se produit.
Un tremblement de l’appareil se produit fréquemment dans des conditions de faible éclairage ou de vitesse d’obturation lente telles que celles en mode (Portrait crépus) ou (Crépuscule).
Dans ce cas, pensez aux conseils ci-dessous pour la prise de vue.

- Utilisez le retardateur avec un délai de 2 secondes et stabilisez l’appareil en tenant fermement les bras le long du corps après avoir enfoncé le déclencheur.

- Utilisez un trépied ou placez l’appareil sur une surface plate pour le maintenir immobile.

Remarque

- Il est possible que vous ne puissiez pas régler certaines fonctions selon le mode ENR sélectionné. Pour plus d’informations, voir « Fonctions non disponibles en certains modes ENR ». [Détails]

### Prise de vue automatique avec Retardateur autoportrait

Pointez l’objectif vers vous de sorte que votre visage soit reflété sur l’écran LCD. L’appareil détecte les sujets, puis l’obturateur fonctionne. L’appareil détermine la composition optimale et évite que les visages soient coupés sur l’écran LCD. Ne bougez pas l’appareil après que le bip retentit.

- Vous pouvez aussi prendre une image en enfonçant le déclencheur pendant cette opération.

Haut