Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Prise de vue > Prise d’images panoramiques > Panorama par balayage intelligent

## Panorama par balayage intelligent

Vous permet de créer une image panoramique à partir d’images composées. L’appareil détecte aussi automatiquement les visages de personnes ou les sujets en mouvement.

1. Placez le sélecteur de mode sur (i-Panorama par balayage), puis appuyez sur la touche ON/OFF (Alimentation).

1. Sélectionnez une orientation de prise de vue à l’aide de /// de la molette de commande.

Pour panoramiquer de bas en haut
Pour panoramiquer de haut en bas
Pour panoramiquer de gauche à droite
Pour panoramiquer de droite à gauche

1. Alignez l’appareil avec l’extrémité du sujet à prendre et enfoncez complètement le déclencheur.

- Une partie noire, transparente (A) apparaît avant la prise de vue. Cette partie ne sera pas enregistrée.

1. Panoramiquez l’appareil jusqu’à l’extrémité du guide (B), en suivant l’indication sur l’écran LCD.

Prise de vue d’une image panoramique haute résolution
Si vous placez [Taille d'image panoramique] sur [Haute résolution], une image panoramique de taille 43 mégapixels (10480×4096) peut être prise.
1 Tenez l’appareil verticalement.
2 Sélectionnez une orientation de prise de vue à l’aide de la molette de commande.
3 Panoramiquez l’appareil pour effectuer la prise de vue.
Conseils pour la prise d’une image panoramique
Panoramiquez l’appareil en arc à une vitesse constante dans le sens indiqué sur l’écran LCD. Les sujets au repos sont plus adaptés à la prise de vue panoramique que les sujets en mouvement.
Rayon le plus court possible.
Sens vertical
Sens horizontal

- Tout d’abord, enfoncez le déclencheur à mi-course afin de pouvoir verrouiller la mise au point, l’exposition et la balance des blancs. Puis enfoncez complètement le déclencheur et panoramiquez ou inclinez l’appareil.

- Si une section avec des formes ou un paysage très variés est concentrée au bord d’un écran, la composition de l’image peut échouer. Dans ce cas, réglez la composition du cadre de sorte que la section soit au centre de l’image, puis effectuez à nouveau la prise de vue.

Remarques

- Si vous ne pouvez pas panoramiquer sur tout le sujet dans le temps imparti, une zone grise se produit sur l’image combinée. Si cela se produit, déplacez plus rapidement l’appareil pour enregistrer une image panoramique complète.

- Plusieurs images étant jointes ensemble, la partie de jointure ne sera pas enregistrée régulièrement.

- Dans des conditions de faible éclairage, il se peut que les images panoramiques soient floues ou que la prise de vue ne soit pas réussie.

- Sous des éclairages qui papillotent, comme les éclairages fluorescents, la luminosité ou la couleur de l’image combinée ne sera pas toujours la même.

- Lorsque l’angle total de la prise de vue panoramique et l’angle verrouillé AE/AF sont très différents en ce qui concerne la luminosité, la couleur et la mise au point, la prise de vue ne sera pas réussie. Si cela se produit, modifiez l’angle verrouillé AE/AF et recommencez la prise de vue.

- Le Panorama par balayage n’est pas adapté aux situations suivantes :

- les sujets sont trop près de l’appareil

- images avec peu de contraste, telles que celles du ciel, d’une plage de sable ou d’une pelouse

- images avec des changements constants, telles que celles de vagues ou de cascades

- Vous ne pouvez pas créer d’images panoramiques dans les situations suivantes :

- Vous panoramiquez trop rapidement ou trop lentement.

- Il y a trop de tremblement de l’appareil.

- Il est possible que vous ne puissiez pas régler certaines fonctions ou paramètres MENU selon le mode ENR sélectionné. Pour plus d’informations, voir « Fonctions non disponibles en certains modes ENR » [Détails] et « Paramètres MENU non disponibles en certains modes ENR ». [Détails]

Rubrique associée
Affichage des images panoramiques par défilement
Taille image fixe/Taille d’image panoramique
Haut