Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > A MENU elemek használata (Fényképezés) > MENU elemek (Fényképezés) > Expozíció-eltolási beállítások

## Expozíció-eltolási beállítások

Ha a [Sorozatkép beállítások] beállítása [Expozíció-eltolás], akkor beállítható a fényképezés típusa. Expozíció-eltolás üzemmódban a módosított beállítással 3 képből álló sorozat készíthető. Utólag kiválasztható a legmegfelelőbb kép.

1. MENU (Expozíció-eltolási beállítások) kívánt üzemmód

| (EXP±0,3) | Az expozíciós értékek automatikus eltolásával 3 képből álló sorozat készül az alábbi sorrendben: normál, sötét, és világos. Minél nagyobb az eltolás lépésköze, annál nagyobb az expozíciós értékek közötti lépés.
| (EXP±0,7)
| (EXP±1,0)
| (Fehéregyensúly) | A fehéregyensúly-értékek automatikus eltolásával 3 képből álló sorozat készül az alábbi sorrendben: aktuális színárnyalat, kék felé, vörös felé. Ha a [Fehéregyensúly] beállítása nem [Auto], a színárnyalat eltolása a választott fehéregyensúly alapján történik.

Megjegyzések

- A [Fehéregyensúly] nem választható, ha az üzemmódtárcsa beállítása (Jelenet választás).

- A kiválasztott felvételi üzemmódtól függően elképzelhető, hogy bizonyos funkciók vagy MENU elemek nem választhatók. A részleteket lásd: „Bizonyos felvételi üzemmódokban nem elérhető funkciók” [Részletek] és „MENU Bizonyos felvételi üzemmódokban nem elérhető elemek”. [Részletek]

Vissza a tetejére