Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Uso delle voci MENU (Ripresa) > Voci MENU (Ripresa) > Dimensioni fermo immagine/Dimens. imm. panorama

## Dimensioni fermo immagine/Dimens. imm. panorama

Dimensione dell’immagine quando si riprendono i fermi immagine
Dimensione di fermo immagine 3D
Dimensione dell’immagine nel Modo facile
Dimensione dell’immagine quando si riprende il panorama in movimento
La dimensione dell’immagine determina la dimensione del file di immagine che viene registrato quando si scatta un’immagine.
Maggiore è la dimensione dell’immagine, più dettagli saranno riprodotti quando l’immagine viene stampata su carta di formato grande. Minore è la dimensione dell’immagine, più immagini possono essere registrate.
“Qualità dell’immagine” e “dimensione dell’immagine”
Un’immagine digitale è composta da una serie di piccoli punti denominati pixel. Se contiene molti pixel (A), l’immagine si ingrandisce, ci vuole più memoria e l’immagine si visualizza ben dettagliatamente. La “dimensione dell’immagine” è indicata dal numero di pixel. Anche se non è possibile vedere le differenze sullo schermo della fotocamera, i dettagli precisi e il tempo di elaborazione dei dati variano quando si stampa o si visualizza l’immagine su uno schermo del computer.

1. Dimensione dell’immagine: 16M

4608 pixel × 3456 pixel = 15.925.248 pixel

1. Dimensione dell’immagine: VGA

640 pixel × 480 pixel = 307.200 pixel
Molti pixel (Buona qualità dell’immagine e dimensione grande del file)
Pochi pixel (Qualità scadente dell’immagine, ma dimensione piccola del file)

### Dimensione dell’immagine quando si riprendono i fermi immagine

1. MENU (Dimensioni fermo immagine) dimensione desiderata

| Dimensione dell’immagine | Note per l’uso | Numero di immagini | Stampa
| (4608×3456) | Per stampe fino al formato A3+ | Inferiore Maggiore | Fine Scadente
| (3648×2736) | Per stampe fino al formato A3
| (2592×1944) | Per le stampe da 10×15 cm fino al formato A4
| (640×480) | Per gli allegati e-mail
| (4608×2592) | Per la visione su un televisore ad alta definizione e la stampa fino al formato A3 | Inferiore Maggiore | Fine Scadente
| (1920×1080) | Per la visione su un televisore ad alta definizione

### Dimensione di fermo immagine 3D

1. MENU (Dimensioni fermo immagine) dimensione desiderata

| (4608×3456) | Per stampe fino al formato A3+
| (4608×2592) | Per la visione su un televisore ad alta definizione e la stampa fino al formato A3

Nota

- Quando si stampano i fermi immagine registrati con un rapporto di aspetto 16:9 o le immagini panoramiche, entrambi i bordi potrebbero essere tagliati.

### Dimensione dell’immagine nel Modo facile

1. MENU [Dimensioni fermo immagine] dimensione desiderata

| Grande | Riprende le immagini nel formato [16M].
| Piccola | Riprende le immagini nel formato [5M].

### Dimensione dell’immagine quando si riprende il panorama in movimento

1. MENU (Dimens. imm. panorama) dimensione desiderata

| (16:9) (Orizzontale: 1920 × 1080) | [16:9] è disponibile solo per la ripresa 3D.
| (Standard) (Orizzontale: 4912 × 1080) (Verticale: 3424 × 1920) | Riprende le immagini usando la dimensione standard.
| (Ampia) (Orizzontale: 7152 × 1080) (Verticale: 4912 × 1920) | Riprende le immagini usando la dimensione ampia.
| (Alta risoluzione) (Orizzontale: 10480 × 4096) | Riprende il panorama ad alta risoluzione nella dimensione da 43 megapixel.

Nota

- Se non è possibile stampare le immagini panoramiche registrate nel formato [Alta risoluzione] a causa della grande dimensione, usare la funzione di ridimensionamento nel software in dotazione “PMB”. “PMB” consente di ridimensionare le immagini panoramiche registrate in [Alta risoluzione] al 50%, ecc.

Torna all’inizio