Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > Problemen oplossen > Problemen oplossen > GPS (alleen DSC-HX7V)

## GPS (alleen DSC-HX7V)

De camera ontvangt geen GPS-signaal.

- Stel [GPS-instelling] in op [Aan]. [Details]

- Mogelijk is uw camera niet in staat de radiosignalen vanaf de GPS-satellieten te ontvangen vanwege obstakels.

- Om door middel van een driehoeksmeting de locatie-informatie correct te berekenen, verplaatst u de camera naar een open plek buitenshuis en schakelt u de camera weer in.

Zeer grote fout in de locatie-informatie.

- De foutmarge kan tot enkele honderden meters bedragen, afhankelijk van de omliggende gebouwen, zwakke GPS-signalen, enz.

Ondanks dat de [GPS-assist.gegev.] zijn opgeslagen, kan de driehoeksmeting enige tijd duren.

- [Datum/tijd instellen] is niet ingesteld, of de ingestelde tijd verschilt sterk van de werkelijke tijd. Stel de datum en tijd correct in. [Details]

- De geldigheidsduur van de GPS-hulpgegevens is verstreken. Werk de GPS-hulpgegevens bij. [Details]

- Aangezien de posities van de GPS-satellieten constant veranderen, kan het langer duren om de locatie te bepalen of kan het onmogelijk zijn voor de receiver om de locatie te bepalen, afhankelijk van de locatie en het tijdstip waarop u de camera gebruikt.

- "GPS" is een systeem waarmee door middel van een driehoeksmeting van radiosignalen vanaf GPS-satellieten een geografische locatie kan worden bepaald. Vermijd de camera te gebruiken op plaatsen waar radiosignalen worden geblokkeerd of teruggekaatst, zoals schaduwrijke plaatsen omgeven door gebouwen, bomen, enz. Gebruik de camera in een open omgeving.

De locatie- of richtingsinformatie is niet opgenomen.

- De opnamerichtingsinformatie wordt niet opgenomen tijdens het opnemen van bewegende beelden.

- Gebruik "PMB" om bewegende beelden met GPS-locatie-informatie te importeren in een computer.

Buitensporige fout in de kompasinformatie.

- Plaats de camera niet dichtbij een magnetische bron of een metalen voorwerp.

Terug naar boven