Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > De MENU-onderdelen gebruiken (opnemen) > MENU-onderdelen (Opnemen) > Positie informatie (alleen DSC-HX7V)

## Positie informatie (alleen DSC-HX7V)

De status van de GPS-driehoeksmeting kan worden gecontroleerd. Stel de camera in op driehoeksmeting wanneer de positie-informatie wordt afgebeeld.

1. MENU (Positie informatie) op het besturingswiel

De positie-informatie wordt afgebeeld op uw camera.
GPS-indicators
De indicator (A) verandert aan de hand van de sterkte van de GPS-signaalontvangst als GPS is ingeschakeld.

GPS-indicators | Status van driehoeksmeting | Status van GPS-ontvangst
Geen indicator | Uit | [GPS-instelling] is ingesteld op [Uit] of een fout is opgetreden.
| Moeilijk | Uw camera kan geen GPS-signaal vinden en kan daarom de locatie-informatie niet verkrijgen. Gebruik de camera op een open plek buitenshuis.
| Zoekt | De camera zoekt naar GPS-satellieten. Het kan enkele minuten duren voordat de driehoeksmeting begint.
| Driehoeksmeting | Uw camera ontvangt een GPS-signaal en kan de locatie-informatie verkrijgen. De lengtegraad en breedtegraad (B) worden afgebeeld tijdens de driehoeksmeting.

Satelliet- en driehoeksmeting-indicators
De positie van de satelliet kan worden gecontroleerd op het positie-informatiescherm (C). De status van het verkrijgen van de satellietinformatie wordt afgebeeld op de driehoeksmeting-indicator (D). De driehoeksmeting-indicator wordt groen zodra de driehoeksmeting met succes is voltooid.
Opmerkingen

- Zelfs wanneer de camera informatie verkrijgt over de satellieten, kan de driehoeksmeting enige tijd duren of mislukken, afhankelijk van de tijd of plaats.

- Bedek de GPS-sensor niet met uw vinger tijdens het zoeken naar GPS-satellieten of uitvoeren van de driehoeksmeting. Hierdoor wordt de gevoeligheid van de GPS-sensor verlaagd en kan de driehoeksmeting mislukken.

Verwant onderwerp
GPS-instelling (alleen DSC-HX7V)
GPS (alleen DSC-HX7V)
Terug naar boven