Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > Voorzorgsmaatregelen/ Over deze camera > Over deze camera > GPS (alleen DSC-HX7V)

## GPS (alleen DSC-HX7V)

Met dit systeem is het mogelijk uw exacte positie op aarde te bepalen. De GPS-satellieten bevinden zich in 6 banen op 20.000 km boven het aardoppervlak. Het GPS-systeem bestaat uit 24 of meer GPS-satellieten.
Een GPS-ontvanger ontvangt radiosignalen vanaf de satellieten en berekent de huidige locatie van de receiver aan de hand van de baanbeschrijving, de reistijd van de signalen, enz.
Een locatie bepalen wordt een "driehoeksmeting" genoemd. Een GPS-receiver kan de lengtegraad en breedtegraad van een locatie berekenen aan de hand van de ontvangen signalen van 3 of meer satellieten.

- Aangezien de posities van de GPS-satellieten constant veranderen, kan het langer duren om de locatie te bepalen of kan het onmogelijk zijn voor de receiver om de locatie te bepalen, afhankelijk van de locatie en het tijdstip waarop u de camera gebruikt.

- "GPS" is een systeem waarmee door middel van een driehoeksmeting van radiosignalen vanaf GPS-satellieten een geografische locatie kan worden bepaald. Vermijd de camera te gebruiken op plaatsen waar radiosignalen worden geblokkeerd of teruggekaatst, zoals schaduwrijke plaatsen omgeven door gebouwen, bomen, enz. Gebruik de camera in een open omgeving.

- Het kan onmogelijk zijn de locatie-informatie te ontvangen op plaatsen of in situaties waar de radiosignalen vanaf de GPS-satellieten de camera niet kunnen bereiken, bijvoorbeeld:

- In tunnels, binnenshuis of in de schaduw van gebouwen.

- Tussen hoge gebouwen of in smalle straten waarlangs huizen staan.

- Op ondergrondse locaties, op plaatsen omgeven door dichte op elkaar staande bomen, onder een viaduct, of op plaatsen waar magnetische velden worden opgeroepen, zoals in de buurt van hoogspanningskabels.

- In de buurt van apparatuur die radiosignalen zenden in dezelfde frequentieband als de camera: rond de 1,5 GHz-band van mobiele telefoons, enz.

Over afwijkingen in de driehoeksmeting

- Als u naar een andere plaats gaat direct nadat u de camera hebt ingeschakeld, kan het langer duren voordat de camera de driehoeksmeting begint in vergelijking met wanneer u op dezelfde plaats blijft.

- Afwijkingen veroorzaakt door de positie van de GPS-satellieten
  De camera berekent automatisch door middel van een driehoeksmeting uw huidige locatie wanneer de camera radiosignalen ontvangt vanaf 3 of meer GPS-satellieten. De afwijking in de driehoeksmeting toegestaan door de GPS-satellieten is ongeveer 10 meter. Afhankelijk van de omgeving van de te bepalen locatie, kan de afwijking in de driehoeksmeting groter zijn. In dat geval is het mogelijk dat uw werkelijke positie niet overeenkomt met de positie op de kaart gebaseerd op de GPS-informatie. De GPS-satellieten worden beheerd door het Ministerie van Defensie in de Verenigde Staten en de mate van nauwkeurigheid kan opzettelijk worden veranderd.

- Fouten tijdens de driehoeksmeting
  De camera verkrijgt regelmatig de locatie-informatie. Er is een gering tijdsverschil tussen het moment waarop de locatie-informatie wordt verkregen en het moment waarop de locatie-informatie wordt opgenomen op een beeld, waardoor de werkelijke locatie-informatie mogelijk niet exact overeenkomt met de locatie op de kaart op basis van de GPS-informatie.

Over de gebruiksbeperkingen van GPS in een vliegtuig

- Tijdens het opstijgen en landen van een vliegtuig moet de camera uitgeschakeld zijn, zoals medegedeeld in de aankondigingen die in het vliegtuig worden omgeroepen.

- Als u de locatie- of richtingsinformatie niet wilt opnemen, stelt u de GPS-instelling in op [Uit].

Over andere beperkingen

- Gebruik GPS in overeenstemming met de geldende regelgeving ter plaatse.

Over het geografische coördinatensysteem

- Het geografische coördinatensysteem "WGS-84" wordt gebruikt.

Terug naar boven