Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > Instellingen veranderen > Hoofdinstellingen > GPS-instelling (alleen DSC-HX7V)

## GPS-instelling (alleen DSC-HX7V)

De status van de driehoeksmeting controleren
De ingebouwde GPS en richtingssensor van deze camera verkrijgen de informatie over de locatie of de opnamerichting, en neemt deze op het beeld op. Met behulp van het bijgeleverde softwareprogramma "PMB", kunt u stilstaande en bewegende beelden die zijn opgenomen met locatie- en opnamerichtingsinformatie, importeren in een computer en bekijken op een kaart waarop hun opnamelocatie wordt aangegeven. Voor meer informatie, zie "PMB Help".

1. MENU (Instellingen) (Hoofdinstellingen) [GPS-instelling] gewenste functie

| Aan | Hiermee wordt de GPS-richtingssensor ingeschakeld.
| Uit | Hiermee wordt de GPS-richtingssensor uitgeschakeld. Als u de locatie- of richtingsinformatie niet wilt opnemen, stelt u de GPS-instelling in op [Uit].

Een GPS-signaal ontvangen

- Een goede driehoeksmeting is niet mogelijk binnenshuis of in de buurt van hoge gebouwen. Gebruik uw camera op een open plek buitenshuis en schakel de camera opnieuw in.

- Als geen driehoeksmeting-pictogram wordt afgebeeld, ook niet nadat u enkele minuten hebt gewacht, bevindt u zich mogelijk op een plaats waar de GPS-signaalontvangst moeilijk of onmogelijk is. Begin met het opnemen waar u zich bevindt of ga naar een open plek buitenshuis. Als u opneemt waar u zich bevindt, zal geen locatie-informatie worden opgenomen.

Opmerkingen

- De opnamerichtingsinformatie wordt niet opgenomen tijdens het opnemen van bewegende beelden.

- De locatie- en richtingsinformatie wordt niet opgenomen wanneer de bewegende beelden worden opgenomen in het interne geheugen.

- Tijdens het opstijgen en landen van een vliegtuig moet de camera uitgeschakeld zijn, zoals medegedeeld in de aankondigingen die in het vliegtuig worden omgeroepen.

- Gebruik GPS in overeenstemming met de geldende regelgeving ter plaatse.

- Het kan tussen enkele tienden van een seconde tot enkele minuten duren om de locatie-informatie te verkrijgen wanneer u de GPS voor het eerst gebruikt of voor het eerst na een lange tijd weer gebruikt. De benodigde tijdsduur voor een driehoeksmeting kan worden verkort door GPS-hulpgegevens in de camera op te slaan. [Details]

- De informatie over de opnamerichting die deze camera verkrijgt, is gebaseerd op het magnetische noorden (de richting waarin de naald van een kompas wijst).

- Als de camera zich in de buurt van een magnetische bron of een metalen voorwerp bevindt, kan een fout optreden in de richtingssensor. Houd de camera voor zover mogelijk uit de buurt van een magnetische bron of een metalen voorwerp.

- Het is mogelijk dat de juiste opnamerichting niet wordt opgenomen in de volgende gevallen:

- In de buurt van een gebouw, een voetbrug, een ijzeren brug, een voertuig of een ijzeren toren

- In de buurt van elektrische apparaten, zoals een televisie, luidspreker, koelkast, mobiele telefoon of hoofdtelefoon

- In de buurt van een stalen bureau, stalen stoel, enz.

- De richtingsinformatie zal instabiel zijn als de camera omhoog wordt gericht.

- Bedek de GPS-sensor niet met uw vinger tijdens het zoeken naar GPS-satellieten of uitvoeren van de driehoeksmeting. Hierdoor wordt de gevoeligheid van de GPS-sensor verlaagd en kan de driehoeksmeting mislukken.

### De status van de driehoeksmeting controleren

De indicator verandert aan de hand van de sterkte van de GPS-signaalontvangst als GPS is ingeschakeld. De status van de driehoeksmeting kan ook worden gecontroleerd met [Positie informatie]. [Details] U kunt de opnamerichting controleren aan de hand van het richtingspictogram dat op het scherm wordt afgebeeld.

Status van driehoeksmeting | GPS-indicators | Status van GPS-ontvangst
Uit | Geen indicator | [GPS-instelling] is ingesteld op [Uit] of een fout is opgetreden.
Moeilijk |  | Uw camera kan geen GPS-signaal vinden en kan daarom de locatie-informatie niet verkrijgen. Gebruik de camera op een open plek buitenshuis.
Zoekt |  | De camera zoekt naar GPS-satellieten. Het kan enkele minuten duren voordat de driehoeksmeting begint.
Driehoeksmeting |  | Uw camera ontvangt een GPS-signaal en kan de locatie-informatie verkrijgen.

Opnamerichting | Indicator
Noord |
West |
Zuid |
Oost |

Verwant onderwerp
Positie informatie (alleen DSC-HX7V)
GPS-assist.gegev. (alleen DSC-HX7V)
Autom. inst. klok (alleen DSC-HX7V)
Autom. inst. gebied (alleen DSC-HX7V)
GPS (alleen DSC-HX7V)
Terug naar boven