Cyber-shot Brukerveiledning
Skriv ut
Hovedsiden > Bruke MENU-elementer (opptak) > MENU-elementer (opptak) > Posisjonsopplysninger (kun DSC-HX7V)

## Posisjonsopplysninger (kun DSC-HX7V)

GPS-trianguleringsstatusen kan kontrolleres. Still inn kameraet på å triangulere når posisjonsinformasjonen vises.

1. MENU (Posisjonsopplysninger) på kontrollhjulet

Posisjonsinformasjonen vises på kameraet.
GPS-indikatorer
Indikatoren (A)endres etter styrken på GPS-signalet når GPS er aktivert.

GPS-indikatorer | Trianguleringsstatus | GPS-mottaksstatus
Ingen indikator | Av | [GPS-innstilling] er stilt inn på [Av], eller det har oppstått en feil.
| Vanskelig | Kameraet finner ikke noe GPS-signal, og kan derfor ikke innhente lokal informasjon. Bruk kameraet i et åpent område.
| Søker | Søker etter GPS-satellitter. Det kan ta flere minutter å starte trianguleringen.
| Triangulere | Kameraet mottar et GPS-signal og kan innhente stedsinformasjon. Breddegrader og lengdegrader (B) vises under triangulering.

Satellitt- og trianguleringsindikatorer
Satellittens posisjon kan kontrolleres på posisjonsinformasjonsvisningen (C). Hentestatus for satellittinformasjonen vises på trianguleringsindikatoren (D). Trianguleringsindikatoren blir grønn når trianguleringen er fullført.
Merknader

- Selv om kameraet henter informasjon fra satellitter, kan trianguleringen ta tid eller mislykkes, avhengig av tid og sted.

- Ikke dekk GPS-sensoren med fingeren din når du søker etter GPS-satellitter, eller når du triangulerer. Dette reduserer følsomheten til GPS-sensoren, og trianguleringen kan mislykkes.

Liknende emne
GPS-innstilling (kun DSC-HX7V)
GPS (kun DSC-HX7V)
Til toppen