Cyber-shot Brukerveiledning
Skriv ut
Hovedsiden > Opptak > Stille inn opptaksmodus for stillbilde > Fotografering m/manuell eksp.

## Fotografering m/manuell eksp.

Du kan fotografere med den eksponeringen du foretrekker, ved å stille inn lukkerhastigheten og blenderåpningen manuelt.

1. Still inn modusvelgeren på (Fotografering m/manuell eksp.).

1. Trykk på på kontrollhjulet for å velge lukkerhastigheten, blenderen (f-verdi) eller ISO-hastigheten. Hver gang du trykker på midten av kontrollhjulet, vil det elementet som skal stilles inn skifte.

1. Drei kontrollhjulet for å velge en verdi.

Kontrollhjul | Funksjon
| Elementer i bevegelse
| Innstillinger for lukkerhastighet, blender (f-verdi), ISO-hastighet

- Velg en lukkerhastighet på mellom 1/1600 sekund og 30 sekunder.

- Når zoomen er stilt inn helt på W, kan du velge en blenderåpning på F3,5 eller F8 (når du bruker det interne ND-filteret (nøytral oppløsning)).
  Når zoomen er stilt inn helt på T, kan du velge en blenderåpning på F5,5 eller F13 (når du bruker det interne ND-filteret (nøytral oppløsning)).

1. Trykk på lukkerknappen for å ta bildet.

Innstilling av lukkerhastighet og blenderåpning (f-verdi)
Forskjellen mellom innstillingene og korrekt eksponering, slik kameraet vurderer dette, vises på EV-verdien på skjermen.
A: Lukkerhastighet/blender (f-verdi)
B: EV-verdi

- 0EV er den verdien kameraet mener er den riktigste.

- Når lukkerhastigheten er på ett sekund eller lavere, angis lukkerhastigheten med [”], f.eks. [1”].

- Hvis du stiller inn en lavere lukkerhastighet, anbefales det å bruke et stativ for å unngå å få rystelser i bildet.

- Når lukkerhastigheten blir lavere enn en bestemt verdi, aktiveres funksjonen NR med sakte lukker automatisk for å redusere støy i bildet, og vises på skjermen.

- Hvis du velger lave lukkerhastigheter, tar det tid å behandle dataene.

Merknader

- Hvis innstillingene dine ikke gir korrekt eksponering, vil innstillingsindikatorene på skjermen blinke når lukkerknappen trykkes halvveis ned. Du kan ta bildet slik, men det anbefales å justere eksponeringsinnstillingene.

- Du vil kanskje ikke kunne stille inn enkelte funksjoner eller MENU-elementer, avhengig av den opptaksmodusen som er valgt. For nærmere informasjon, se "Funksjoner som ikke er tilgjengelige i enkelte opptaksmoduser" [Detaljer] og "MENU-elementer som ikke er tilgjengelige i enkelte opptaksmoduser". [Detaljer]

Liknende emne
EV
ISO
Til toppen