Cyber-shot Brukerveiledning
Skriv ut
Hovedsiden > Bruke MENU-elementer (visning) > MENU-elementer (visning) > Overfør med TransferJet

## Overfør med TransferJet

Motta bilder ved hjelp av TransferJet
Bruke TransferJet-kompatible enheter som selges separat
TransferJet er en trådløs overføringsteknologi for korte avstander, som gjør det mulig å overføre data mellom to produkter som holdes tett inntil hverandre.
For å finne ut om kameraet ditt er utstyrt med TransferJet-funksjonen, må du se etter om det har (TransferJet) på bunnen av kameraet.
Hvis du bruker en Memory Stick med TransferJet (selges separat) kan du overføre bilder mellom TransferJet-kompatible enheter.
Hvis du vil ha nærmere informasjon om TransferJet, kan du slå opp i bruksanvisningen som fulgte med Memory Stick med TransferJet.

1. Sett en Memory Stick med TransferJet inn i kameraet.

1. Trykk på (avspillingsknappen) for å slå på avspillingsmodus.

1. MENU (Overfør med TransferJet) ønsket modus på kontrollhjulet

1. Overfør bilder ved å plassere (TransferJet-merkene) på kameraet og en annen enhet tett inntil hverandre.

Det høres en signaltone når forbindelsen er opprettet.

(Dette bildet) | Sender det bildet som vises i enkeltbildemodus i øyeblikket.
(Flere bilder) | Du kan velge og sende flere bilder. Etter trinn 3 må du gjøre følgende. Velg et bilde og trykk deretter på . Gjenta ovenstående trinn, inntil det ikke er flere bilder som skal sendes. Velg et bilde med -merket for å oppheve -merket. MENU [OK]

Merknader

- Kun stillbilder kan overføres.

- Opptil 10 bilder kan overføres på én gang. Når det gjelder 3D-bilder, blir imidlertid både MPO-filen og JPEG-filen overført. Opptil 20 bilder kan mottas, avhengig av mottaksenheten.

- Still inn [TransferJet] på [På] i (Innstillinger). [Detaljer]

- I fly må du stille inn [TransferJet] på [Av] i (Innstillinger) [Detaljer]. I tillegg må du følge reglene som gjelder der du vil bruke funksjonen.

- Forbindelsen brytes hvis overføringen ikke kan utføres i løpet av 30 sekunder. Hvis dette skjer, må du velge [Ja] og plassere (TransferJet) på kameraet og den andre enheten rett overfor hverandre igjen.

- På grunn av lokale lover og regler er det visse land Memory Stick med TransferJet og kameramodeller med TransferJet ikke selges i.

- Still inn [TransferJet]-funksjonen på [Av] hvis du befinner deg i et annet land eller en annen region enn der du kjøpte kameraet. Avhengig av landet eller regionen kan bruk av TransferJet-funksjonen føre til at du blir rammet av lokale bestemmelser som begrenser overføring av elektromagnetiske bølger.

### Motta bilder ved hjelp av TransferJet

1. Trykk på (avspillingsknappen) for å slå på avspillingsmodus.

1. Hold (TransferJet-merkene) på kameraet og avsenderenheten tett overfor hverandre for å motta bilder.

Det høres en signaltone når forbindelsen er opprettet.
Tips for vellykket sending og mottak av data
Hold (TransferJet-merkene) på kameraet og den andre enheten tett overfor hverandre.

- Overføringshastigheten og -avstanden varierer med vinkelen mellom de to (TransferJet)-merkene.

- Det er kanskje nødvendig å endre stilling/vinkel på kameraet for å oppnå kommunikasjon.

- Sending og mottak av data er enklere hvis (TransferJet-merkene) holdes inntil hverandre med begge kameraer i parallell, som vist på figuren.

Merknader

- Bare bilder som kan avspilles på kameraet, kan sendes eller mottas.

- Dette kameraet kan bare motta JPEG- og MPO-filer.

- Hvis det oppstår en bildedatabasefeil under lagring, vil det vises et skjermbilde for gjenoppretting av bildedatabasefilen.

- Spill av bilder som ikke kan registreres i bildedatabasefilen, ved hjelp av [Mappevisning (Stillbilder)].

### Bruke TransferJet-kompatible enheter som selges separat

Hvis du bruker TransferJet-kompatible enheter som selges separat, kan du overføre bilder til en PC og få enda større glede av dataoverføringen.
Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte med den TransferJet-kompatible enheten din.

- Vær oppmerksom på følgende punkter når du bruker TransferJet-kompatible enheter.

- Før bruk må du stille inn kameraet på avspillingsmodus.

- Hvis intet bilde vises, må du trykke på MENU (Innstillinger) (Hovedinnstillinger) [LUN-innstillinger] [Enkel].

- Mens forbindelsen er aktiv kan data ikke skrives til eller slettes fra kameraet.

- Ikke bryt forbindelsen mens du importerer bilder til "PMB".

Liknende emne
TransferJet
TransferJet-standard
Til toppen