Cyber-shot Brukerveiledning
Skriv ut
Hovedsiden > Bruke MENU-elementer (opptak) > MENU-elementer (opptak) > Videokvalitet/Videostørrelse

## Videokvalitet/Videostørrelse

Billedkvaliteten øker med størrelsen på filmbildet. Jo større datamengde som brukes per sekund (gjennomsnittlig overføringshastighet), jo bedre blir bildekvaliteten.
Velg et filmopptaksformat ved å trykke på MENU (Innstillinger) (Opptaksinnstillinger) [Videoformat] i opptaksmodus. [Detaljer]
Hvis [Videoformat] er [AVCHD], må du velge filmstørrelsen fra [Videokvalitet], og hvis [Videoformat] er [MP4], må du velge fra [Videostørrelse].

#### Filmkvalitet (opptaksformat: AVCHD)

1. MENU [Videokvalitet] ønsket modus

Filmer som tas opp med dette kameraet, tas opp i AVCHD-format, med ca. 60 felt/s (for 1080 60i-kompatible enheter) eller 50 felt/s (for 1080 50i-kompatible enheter), i linjesprangmodus, med Dolby Digital-lyd og AVCHD-format.

| Filmkvalitet | Gjennomsnittlig overføringshastighet | Beskrivelse
| AVC HD 24M (FX) | 24 Mbps | Fotograferer med høyeste bildekvalitet i 1920×1080 (50i/60i) størrelse
| AVC HD 17M (FH) | 17 Mbps | Fotograferer med høy bildekvalitet på 1920×1080 (50i/60i)
| AVC HD 9M (HQ) | 9 Mbps | Fotograferer med standard bildekvalitet på 1440×1080 (50i/60i)

#### Filmbildestørrelse (opptaksformat: MP4)

1. MENU [Videostørrelse] ønsket størrelse

Filmer som tas opp med dette kameraet, tas opp i MPEG-4-format, med ca. 30 rammer/s (for 1080 60i-kompatible enheter) eller 25 rammer/s (for 1080 50i-kompatible enheter), i progressiv modus, med AAC-lyd og mp4-format.

| Filmbildestørrelse | Gjennomsnittlig overføringshastighet | Beskrivelse
| MP4 12M | 12 Mbps | Fotograferer med en størrelse på 1440×1080
| MP4 6M | 6 Mbps | Fotograferer med en størrelse på 1280×720
| MP4 3M | 3 Mbps | Fotograferer med VGA-størrelse

Merknader

- Et telefotobilde produseres når bildestørrelsen [MP4 3M] er valgt.

- AVCHD-disker kan ikke opprettes fra filmer som er tatt opp med [AVC HD 24M (FX)]-kvalitet. Lagre filmer i [AVC HD 24M (FX)]-kvalitet på Blu-ray-plater.

Til toppen