Cyber-shot Brukerveiledning
Skriv ut
Hovedsiden > Feilsøking > Varselindikatorer og meldinger > Meldinger

## Meldinger

Hvis følgende meldinger vises, må du følge anvisningene.

- Det er lite strøm på batteriet. Lad batteriet omgående. Avhengig av bruksbetingelsene eller batteritype, kan indikatoren blinke selv om det fremdeles er 5 minutter til 10 minutter igjen av gjenværende batteritid.

Må bare brukes med kompatibelt batteri.

- Det batteriet som er satt inn, er ikke et batteri av typen NP-BG1 (inkludert) eller NP-FG1 (selges separat).

Kamera overopphetes La det kjølne

- Kameratemperaturen har steget. Kameraet kan slås av automatisk, eller du vil kanskje ikke kunne ta opp film. La kameraet ligge på et kjølig sted til temperaturen har falt.

Internminnefeil

- Slå strømmen av og deretter på igjen.

Sett minnekortet inn på nytt.

- Det minnekortet som er satt inn i kameraet, kan ikke brukes i kameraet. [Detaljer]

- Terminaldelen av minnekortet er skitten.

- Minnekortet er skadet.

Dette minnekortet er ikke formatert riktig.

- Det minnekortet som er satt inn i kameraet, kan ikke brukes i kameraet. [Detaljer]

Dette minnekortet er muligens ikke i stand til å lagre eller vise bilder korrekt.

- Det minnekortet som er satt inn i kameraet, kan ikke brukes i kameraet. [Detaljer]

Buffer overfylt. Skriving til medium ble ikke fullført i tide.

- Hvis du bruker et minnekort som er blitt brukt til gjentatt lagring og sletting, eller som har vært formatert på et annet kamera, kan dataskrivingshastigheten bli for lav. Overfør først sikkerhetskopier av eventuelle data på kortet til en datamaskin, og formater så kortet på nytt før du bruker det . [Detaljer]

- Skrivehastigheten til minnekortet du bruker, er ikke tilstrekkelig for filmopptak. Bruk et lagringsmedium av typen "Memory Stick PRO-HG Duo" eller "Memory Stick PRO Duo" (Mark2), eller et SD-kort (klasse 4 eller raskere).

Minnekortet er låst. Kontroller skrivebeskyttelsestappen.

- Du bruker et minnekort med skrivebeskyttelsesbryter, og bryteren står på LOCK. Still inn bryteren på opptak.

Dette er et skrivebeskyttet minnekort.

- Kameraet kan ikke ta opp eller slette bilder på dette minnekortet.

Data ble ikke skrevet riktig til minnekortet Gjenopprette data

- Sett inn minnekortet igjen, og følg instruksjonene på skjermen.

Ingen bilder

- Ingen avspillbare bilder er lagret i det interne minnet.

- Ingen bilder som kan avspilles, er spilt inn i denne mappen på minnekortet.

Ingen stillbilder

- Ingen 3D-bilder kan spilles av i [3D-visning]-modus.

- Den valgte mappen eller datoen inneholder ikke en fil som kan spilles av i lysbildevisning.

Fant en fil som ikke ble gjenkjent

- Du forsøkte å slette en mappe som inneholder en fil som ikke kan spilles av på dette kameraet. Slett filen på en datamaskin, og slett så mappen.

Mappefeil. Kan ikke lagre i valgte mappe. Velg en annen mappe.

- En mappe med de samme sifrene på de tre første plassene finnes allerede på minnekortet (for eksempel: 123MSDCF og 123ABCDE). Velg en annen mappe [Detaljer], eller opprett en ny mappe [Detaljer].

Kan ikke opprette flere mapper

- En mappe med et navn som begynner med "999" finnes på minnekortet. I så fall kan du ikke opprette noen mapper.

Tøm mappe

- Du forsøkte å slette en mappe som inneholder en eller flere filer. Slett alle filene, og slett så mappen.

Mappe skrivebeskyttet.

- Du forsøkte å slette en mappe som er skrivebeskyttet på en datamaskin.

Feil i fil.

- Det oppsto en feil da bildet ble avspilt.
  Det gis ingen garantier for avspilling på dette kameraet av filer som inneholder bilder som har vært behandlet på en datamaskin eller bilder som ble tatt med andre kameraer.

Skrivebeskyttet mappe

- Du har valgt en mappe som ikke kan stilles inn som opptaksmappe på kameraet. Velg en annen mappe. [Detaljer]

Fil er beskyttet

- Opphev beskyttelsen. [Detaljer]

Ikke visbar bildestørrelse

- Du spiller av et bilde med en størrelse som ikke kan spilles av med kameraet ditt.

Fant ikke ansikt for retusjering

- Du vil kanskje ikke kunne retusjere bildet, avhengig av bildet.

(Indikator for vibrasjonsvarsel)

- Kamerarystelser kan skyldes for dårlig lys. Bruk blits, eller monter kameraet på et stativ så det holder seg støtt.

MP4 12M støttes ikke med dette minnekortet.
MP4 6M støttes ikke med dette minnekortet.

- For filmopptak anbefales det å bruke en "Memory Stick PRO Duo" (Mark2), en "Memory Stick PRO-HG Duo" eller et SD-minnekort (klasse 4 eller raskere).

Slå strømmen av og på

- Objektivet fungerer ikke som det skal.

Maksimalt antall bilder er allerede valgt.

- Opptil 10 filer kan velges ved bruk av [TransferJet].

- Opptil 100 filer kan velges ved bruk av [Flere bilder].

- Du kan legge til (utskriftsbestillingsmerker) på opptil 999 filer.

Feil ved musikkavspilling

- Slett musikkfilen, eller erstatt den med en normal musikkfil.

- Utfør [Tøm musikk],og last så ned en ny musikkfil.

Feil ved musikkformatering

- Utfør [Tøm musikk].

Operasjonen kan ikke utføres i filer som ikke støttes.

- Prosessering og andre redigeringsfunksjoner i kameraet kan ikke utføres på bildefiler som er blitt prosessert ved hjelp av en datamaskin, eller på bilder som er tatt med andre kameraer.

Forbereder bildedatabasefil. Vennligst vent.

- Kameraet gjenoppretter datoinformasjon etc. i tilfeller hvor bilder har blitt slettet på en PC, osv.

- Den nødvendige bildedatabasefilen blir opprettet etter at minnekortet er formatert.

- Antallet bilder overstiger grensen for mulig datoadministrasjon i en databasefil ved hjelp av kameraet. For å registrere ekstra bilder i bildedatabasefilen, må du slette bilder i [Datovisning].

Uoverenstemmelser funnet i bilde- databasefilen. Gjenopprett data.

- AVCHD-filmer kan ikke tas opp eller avspilles, fordi bildedatabasefilen er skadet. Følg instruksjonene på skjermen for å gjenopprette bildedatabasefilen.

- Det er ikke mulig å ta opp til kameraets bildedatabasefil eller å spille av med [Datovisning]. Bruk "PMB" til å ta sikkerhetskopier av alle bilder til en PC, og bruk programmet til å gjenopprette et minnekort.

Feil i bildedatabasefil. Kan ikke gjenopprette data.

- Importer alle bildene til en datamaskin med "PMB", og formater minnekortet eller internminnet.
  For å vise bildene igjen med kameraet, kan du eksportere de importerte bildene til kameraet med "PMB". [Detaljer]

Opptaksfunksjon ikke tilgjengelig på grunn av høy intern temperatur.

- Kameratemperaturen har steget. Du kan ikke ta opp bilder før temperaturen har sunket.

Opptaket har stoppet opp på grunn av økt kameratemperatur.

- Opptaket har stanset på grunn av temperaturøkning under opptak av film. Vennligst vent til temperaturen synker.

- Når du tar opp film over et lengre tidsrom, øker kameratemperaturen. I så fall må du stanse filmopptaket.

Tilkobling mislyktes

- Kontroller TransferJet-mottaksporten, og overfør data på en korrekt måte. [Detaljer]

Enkelte filer ble ikke sendt
Enkelte filer ble ikke mottatt

- Enten ble kommunikasjonen avbrutt under bildeoverføring, eller overføringen ble avbrutt fordi minnet på utstyret er fullt. Kontroller den tilgjengelige minnekapasiteten, og prøv på nytt å overføre data med TransferJet.

- Du vil kanskje ikke kunne motta bildet, avhengig av bildet.

Til toppen