Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Mudar definições > Principais Definições > Definição GPS (DSC-HX7V apenas)

## Definição GPS (DSC-HX7V apenas)

Verificar estado de triangulação
O GPS incorporado e sensor de direcção desta câmara obtêm a informação sobre a localização ou a direcção de fotografia e gravam nas imagens. Usando o software “PMB” fornecido, pode importar fotos e filmes gravados com informação de localização e direcção de fotografia para um computador e desfrutar da sua visualização com um mapa que mostra a localização onde foram captados. Consulte “Ajuda PMB” para mais detalhes.

1. MENU (Definições) (Principais Definições) [Definição GPS] modo desejado

| Ligado | Sensor de direcção GPS está activado.
| Deslig | Sensor de direcção GPS está desactivado. Se não quiser gravar a informação de localização e de direcção, seleccione [Deslig] para a definição GPS.

Para receber um sinal GPS

- Não é possível a triangulação correcta em interiores ou perto de edifícios altos. Use a sua câmara numa área aberta no exterior e volte a ligar a câmara.

- Se não aparecer nenhum ícone de triangulação, mesmo se esperar vários minutos, pode estar numa área onde a recepção do sinal GPS seja difícil ou impossível. Comece a fotografar onde estiver ou vá para uma área aberta no exterior. Se fotografar onde estiver, não será gravada nenhuma informação de localização.

Notas

- A direcção de fotografia não é gravada quando filmar filmes.

- A informação de localização e de direcção não é gravada quando o filme for gravado na memória interna.

- Durante a descolagem e aterragem de um avião, desligue a câmara, conforme as instruções que receber no anúncio a bordo.

- Use o GPS em conformidade com os regulamentos do local ou a situação.

- Pode demorar várias décimas de segundo a vários minutos a obter informação de localização quando usar o GPS pela primeira vez ou o voltar a usar após longos intervalos de tempo. O tempo de triangulação pode ser encurtado ao incluir dados de ajuda GPS. [Detalhes]

- A informação sobre a direcção de fotografia obtida por esta câmara baseia-se no norte magnético (a direcção para onde aponta a agulha de uma bússola).

- Se a câmara estiver próximo de uma fonte magnética ou um metal, pode surgir um erro no sensor de direcção. Mantenha a câmara afastada de uma fonte magnética ou um metal, se for de todo possível.

- A direcção de fotografia correcta pode não ser gravada ou visualizada nos seguintes casos:

- Perto de um edifício, uma ponte pedonal, uma ponte de ferro, um veículo, uma torre de ferro

- Perto de um aparelho eléctrico, tal como uma televisão, altifalante, frigorífico, telemóvel, auscultadores

- Perto de uma secretária ou cadeira de aço, etc.

- A informação de direcção ficará instável se esta câmara estiver apontada para cima.

- Não tape o sensor do GPS com o seu dedo quando pesquisar satélites GPS ou quando triangular. Isso diminui a sensibilidade do sensor do GPS e a triangulação pode falhar.

### Verificar estado de triangulação

O indicador muda de acordo com a intensidade do sinal de recepção GPS quando o GPS estiver activado. O estado de triangulação pode também ser verificado usando [Informação de Posição]. [Detalhes] Pode verificar a direcção de fotografia com o ícone de direcção visualizado no ecrã.

Estado de triangulação | Indicadores de GPS | Estado de recepção GPS
Desligada | Sem indicador | [Definição GPS] está regulada para [Deslig] ou ocorreu um erro.
Difícil |  | A sua câmara não consegue encontrar um sinal GPS, por conseguinte, não consegue obter a informação de localização. Use a sua câmara numa área aberta.
A pesquisar |  | A pesquisar satélites GPS. Pode demorar vários minutos a iniciar a triangulação.
Triangulação |  | A sua câmara está a receber um sinal GPS, e pode obter informação de localização.

Direcção de fotografia | Indicadores
Norte |
Oeste |
Sul |
Este |

Tópico Relacionado
Informação de Posição (DSC-HX7V apenas)
Dados ajuda GPS (DSC-HX7V apenas)
Ajuste auto relógio (DSC-HX7V apenas)
Ajuste auto da área (DSC-HX7V apenas)
GPS (DSC-HX7V apenas)
Voltar ao topo