Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Fotografia > Definir modo de fotografia de imagem fixa > Foto de exposição

## Foto de exposição

Pode fotografar à sua exposição preferida definindo manualmente a velocidade do obturador e valor de abertura.

1. Regule o marcador de modo para (Foto de exposição).

1. Carregue em na roda de controlo para seleccionar a velocidade do obturador, abertura (valor F) ou velocidade ISO. Cada vez que carregar no centro da roda de controlo, o item a ser regulado mudará.

1. Rode a roda de controlo para seleccionar um valor.

Roda de controlo | Função
| Mover itens
| Definições da velocidade do obturador, abertura (valor F), velocidade ISO

- Seleccione uma velocidade do obturador de 1/1600 segundos a 30 segundos.

- Quando o zoom estiver regulado totalmente para W, pode seleccionar uma abertura de F3,5 ou F8 (quando usado com o Filtro Interno de DN (Densidade Neutra)).
  Quando o zoom estiver regulado totalmente para T, pode seleccionar uma abertura de F5,5 ou F13 (quando usado com o Filtro Interno de DN (Densidade Neutra)).

1. Carregue no botão do obturador para fotografar a imagem.

Definir a velocidade do obturador e abertura (valor F)
A diferença entre as definições e a exposição correcta avaliada pela câmara aparece no ecrã como um valor EV.
A: Velocidade do obturador/abertura (valor F)
B: Valor EV

- 0EV é o valor julgado como o mais adequado pela câmara.

- Quando a velocidade do obturador for de um segundo ou inferior, a velocidade do obturador é indicada por [”], por exemplo, [1”].

- Quando regular a velocidade do obturador para mais lenta, recomenda-se o uso de um tripé para prevenir os efeitos da vibração.

- Quando a velocidade do obturador fica mais lenta do que uma determinada velocidade, a função obturador lento NR é activada automaticamente para reduzir o ruído da imagem e aparece no ecrã.

- Se seleccionar velocidades de obturador lentas, demora tempo a processar os dados.

Notas

- Se não for obtida exposição adequada através das suas definições, os indicadores de valor de definição no ecrã piscam quando o botão do obturador for carregado até meio. Pode fotografar nesta condição, mas recomenda-se o reajustamento da exposição.

- Pode não ser capaz de definir algumas funções ou itens do MENU dependendo do modo GRAV seleccionado. Para mais detalhes, consulte “Funções não disponíveis em alguns modos GRAV” [Detalhes] e “Itens do MENU não disponíveis em alguns modos GRAV”. [Detalhes]

Tópico Relacionado
EV
ISO
Voltar ao topo