Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Resolução de problemas > Indicadores de aviso e mensagens > Mensagens

## Mensagens

Se aparecerem as seguintes mensagens, siga as instruções.

- O nível da bateria é baixo. Carregue imediatamente o pack de baterias. Dependendo das condições de utilização ou tipo do pack de baterias, o indicador pode piscar mesmo se houver 5 minutos a 10 minutos de tempo restante na bateria.

Para usar só com bateria compatível.

- A bateria inserida não é um pack de baterias NP-BG1 (fornecido) ou NP-FG1 (vendido separadamente).

Sobreaquecimento da câmara Deixar arrefecer

- A temperatura da câmara subiu. A alimentação pode desligar automaticamente ou pode ser incapaz de gravar filmes. Deixe a câmara num local fresco até a temperatura descer.

Erro na memória interna

- Desligue a alimentação e volte a ligá-la.

Reintroduza o cartão de memória.

- O cartão de memória inserido não pode ser usado na câmara. [Detalhes]

- A secção do terminal do cartão de memória está suja.

- O cartão de memória está danificado.

O cartão de memória não está formatado corretamente.

- O cartão de memória inserido não pode ser usado na câmara. [Detalhes]

O cartão de memória pode não conseguir gravar ou reproduzir imagens correctamente.

- O cartão de memória inserido não pode ser usado na câmara. [Detalhes]

Memória temporária excedida. Gravação no suporte não foi completada em tempo.

- Se usar um cartão de memória que tenha sido gravado e apagado repetidamente ou que foi formatado numa câmara diferente, a velocidade de escrita dos dados pode ser muito lenta. Primeiro faça cópia de segurança de qualquer dos dados no cartão para um computador e depois volte a formatar o cartão antes de o usar. [Detalhes]

- A velocidade de escrita do cartão de memória que estiver a usar não é suficiente para gravações de filmes. Use um “Memory Stick PRO-HG Duo”, “Memory Stick PRO Duo” (Mark2), ou um cartão SD (Classe 4 ou superior).

Cartão de memória bloqueado. Veja patilha de protecção.

- Está a usar o cartão de memória com a patilha de protecção contra escrita e esta está colocada na posição LOCK. Coloque a patilha na posição de gravação.

Este cartão de memória é só de leitura.

- A câmara não pode gravar ou apagar imagens neste cartão de memória.

A escrita para o cartão memória não foi concluída correctamente Recuperar dados

- Reinsira o cartão de memória e depois siga as instruções no ecrã.

Sem imagens

- Nenhuma das imagens que podem ser reproduzidas foi gravada na memória interna.

- Nenhuma das imagens que podem ser reproduzidas foi gravadas nesta pasta do cartão de memória.

Sem imagens fixas

- Não há imagens 3D que possam ser reproduzidas no modo [Visualização 3D].

- A pasta ou data seleccionada não contém um ficheiro que pode ser reproduzido numa apresentação de slides.

Arquivo encontrado que não foi reconhecido

- Tentou apagar uma pasta que contém um ficheiro que não pode ser reproduzido nesta câmara. Apague o ficheiro num computador e depois apague a pasta.

Erro em pasta. Impossível gravar na pasta seleccionada. Seleccione uma pasta diferente.

- Uma pasta com os mesmos três primeiros dígitos já existe no cartão de memória (por exemplo: 123MSDCF e 123ABCDE). Seleccione outra pasta [Detalhes] ou crie uma pasta nova [Detalhes].

Não pode criar mais pastas

- A pasta com um nome a começar por “999” existe no cartão de memória. Neste caso não consegue criar pastas.

Esvaziar conteúdos da pasta

- Tentou apagar uma pasta que contém um ou mais ficheiros. Apague todos os ficheiros e depois apague a pasta.

Pasta protegida.

- Tentou apagar uma pasta protegida como só de leitura no computador.

Erro de ficheiro.

- Ocorreu um erro enquanto a imagem estava a ser reproduzida.
  Não há garantias para reprodução nesta câmara de arquivos com imagens que foram processadas num computador ou imagens fotografadas usando outras câmaras.

Pasta só de leitura

- Seleccionou uma pasta que não pode ser definida como pasta de gravação na câmara. Seleccione outra pasta. [Detalhes]

Arquivo protegido

- Liberte a protecção. [Detalhes]

Tamanho de imagem ultrapassado

- Está a reproduzir uma imagem com tamanho que não pode ser reproduzido na câmara.

Incapaz de detectar cara para retoque

- Pode não ser capaz de retocar a imagem dependendo da imagem.

(Indicador de aviso de vibração)

- Pode ocorrer vibração da câmara devido a luz insuficiente. Use o flash ou monte a câmara num tripé para a fixar.

MP4 12M não é suportado com este cartão de memória.
MP4 6M não é suportado com este cartão de memória.

- Para gravar filmes, recomenda-se que use um “Memory Stick PRO Duo” (Mark2), um “Memory Stick PRO-HG Duo” ou um cartão SD (Classe 4 ou superior).

Desligar e ligar novamente

- A lente funciona mal.

Máximo de imagens seleccionadas.

- Pode seleccionar até 10 arquivos quando usar [TransferJet].

- Pode seleccionar até 100 arquivos quando usar [Múltiplas Imagens].

- Pode adicionar marcas (Ordem de impressão) até 999 arquivos.

Erro de Música

- Apague o ficheiro de música ou substitua-o por um ficheiro de música comum.

- Execute [Esvaziar Música] e transfira um ficheiro de música novo.

Erro de formatação de música

- Execute [Esvaziar Música].

Operação não pode ser executada em ficheiros não suportados.

- O processamento e outras funções de edição da câmara não podem ser executados em arquivos de imagem que tenham sido processados usando um computador ou imagens que foram gravadas com outras câmaras.

Preparando ficheiro de base de dados de imagem. Aguarde.

- A câmara restaura as informações de data, etc. no caso de apagar imagens do PC, etc.

- O Ficheiro de Base Dados Imag. é criado depois de formatar o cartão de memória.

- O número de imagens excede o total que é possível para gestão de datas num ficheiro de base de dados na câmara. Para registar imagens adicionais no Ficheiro Base Dados Imag., apague as imagens em [Vista de Data].

Inconsistências encontradas no ficheiro base dados de imagem. Reparar dados.

- Filmes AVCHD não podem ser gravados ou reproduzidos porque o Ficheiro Base Dados de Imagens está danificado. Siga as instruções no ecrã para recuperar o Ficheiro Base Dados de Imagens.

- Não é possível gravar para o Ficheiro Base de Dados de Imagens da câmara ou reproduzir usando [Vista de Data]. Use “PMB” para fazer cópia de segurança de todas as imagens para um PC e use-o para restaurar um cartão de memória.

Erro em Ficheiro da Base de Dados de Imagens. Não pode recuperar dados.

- Importe todas as imagens para um computador usando o “PMB” e formate o cartão de memória ou a memória interna.
  Para visualizar as imagens outra vez na câmara, exporte para a câmara as imagens importadas usando o “PMB”. [Detalhes]

Função de gravação indisponível devido à temperatura interna alta.

- A temperatura da câmara subiu. Não é possível gravar imagens até que a temperatura diminua.

A gravação parou devido a maior temperatura da câmara.

- A gravação foi interrompida devido a um aumento de temperatura durante a gravação do filme. Aguarde até a temperatura baixar.

- A temperatura da câmara aumenta ao gravar filmes durante um período prolongado de tempo. Se isto acontecer, pare de gravar filmes.

Ligação falhou

- Verifique a porta de recepção TransferJet e transfira os dados correctamente. [Detalhes]

Alguns ficheiros não foram enviados
Alguns ficheiros não foram recebidos

- A comunicação foi interrompida durante a transferência de imagens ou a transferência foi interrompida porque a memória está cheia. Verifique a capacidade de memória disponível e tente transferir dados usando TransferJet outra vez.

- Pode não ser capaz de receber a imagem dependendo da imagem.

Voltar ao topo