Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Съемка > Использование функций съемки > DISP (Настройка показа)

## DISP (Настройка показа)

Гистограмма

1. Нажмите кнопку (Настройка показа) на колесике управления.

1. Выберите нужный режим с помощью колесика управления.

| (ВЫКЛЮЧИТЬ) | Отображение только изображений.
| (Подробная информация) | Отображение информации. Для записанных изображений также отображаются данные формата Exif и гистограмма.
| (ВКЛЮЧИТЬ) | Отображение информации.

### Гистограмма

Гистограмма представляет собой схему, показывающую яркость изображения. Графическая индикация указывает яркое изображение при смещении в правую сторону (A) и темное изображение при смещении в левую сторону (B).

1. Нажмите кнопку (Настройка показа) на колесике управления, а затем выберите пункт [Подробная информация].

Примечания

- Гистограмма также появится при воспроизведении одиночного изображения, но Вы не сможете отрегулировать экспозицию.

- Гистограмма не появляется в следующих случаях:

- При записи/воспроизведении видеозаписей

- При просмотре вертикально ориентированных изображений

- При повороте фотоснимков

- При съемке/просмотре в режиме интеллектуального панорамного обзора

- Если опция [Отображ. серийн. группы] установлена в положение [Отобр. только осн. снимка]

- Большое различие в отображаемой гистограмме при съемке и во время воспроизведения может иметь место в следующих случаях:

- Мигает вспышка.

- Скорость затвора низкая или высокая.

- Гистограмма может не появляться для изображений, записанных с помощью других фотоаппаратов.

В начало страницы