Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Изменение установок > Основные настройки > Установка GPS (только DSC-HX7V)

## Установка GPS (только DSC-HX7V)

Проверка состояния триангуляции
Встроенный модуль GPS и датчик направления данного фотоаппарата получают информацию о местоположении или направлении съемки, и записывают ее на изображениях. С помощью прилагаемого программного обеспечения “PMB” можно импортировать на компьютер фотоснимки и видеозаписи, записанные с информацией о местоположении и направлении съемки, и наслаждаться просмотром с использованием карты, на которой отображается местоположение их съемки. Подробнее см. “Справка PMB”.

1. MENU (Настройки) (Основные настройки) [Установка GPS] нужный режим

| Вкл | Датчик направления GPS включен.
| Выкл | Датчик направления GPS выключен. Если Вы не хотите записывать информацию о местоположении и направлении, выберите [Выкл] для установки GPS.

Для приема сигнала GPS

- Надлежащая триангуляция невозможна внутри помещений или рядом с высокими зданиями. Используйте фотоаппарат на открытом месте вне помещения и снова включите его.

- Если значок триангуляции не появится даже после ожидания в течение нескольких минут, это может означать, что Вы находитесь в области, где прием сигнала GPS затруднен или невозможен. Начните съемку там, где Вы находитесь, или перейдите на открытое место вне помещения. При съемке там, где Вы находитесь, никакой информации о местоположении записано не будет.

Примечания

- Направление съемки не записывается во время съемки видеозаписей.

- Информация о местоположении и направлении не записывается во время видеозаписи во внутреннюю память.

- Выключайте фотоаппарат во время взлета и посадки самолета, когда об этом отдается указание по системе бортовой связи.

- Используйте GPS в соответствии с правилами, действующими для данного места или ситуации.

- При использовании GPS в первый раз или при повторном использовании после длительного перерыва для получения информации о местоположении может потребоваться от нескольких десятков секунд до нескольких минут. Время триангуляции можно сократить путем приема дополнительных данных GPS. [Подробно]

- Информация о направлении съемки, получаемая этим фотоаппаратом, основывается на показаниях северного магнитного полюса (на который указывает стрелка компаса).

- Если фотоаппарат находится поблизости от источника магнитных полей или металлического объекта, в работе датчика направления может возникнуть ошибка. По возможности не приближайте фотоаппарат к источникам магнитных полей или металлическим объектам.

- Правильная информация о направлении съемки может быть не записана или не отображаться в следующих случаях:

- Рядом со зданием, пешеходным мостом, металлическим мостом, автомобилем, железной башней

- Рядом с электроаппаратурой, например, телевизором, динамиком, холодильником, мобильным телефоном, наушниками

- Рядом со стальным столом или стальным стулом и т.п.

- Если направить фотоаппарат вверх, информация о направлении будет изменчивой.

- Не закрывайте пальцем датчик GPS во время поиска спутников GPS или триангуляции. Это приводит к уменьшению чувствительности датчика GPS, в результате чего триангуляция может быть не выполнена.

### Проверка состояния триангуляции

При включении GPS индикация изменяется в зависимости от уровня сигнала GPS. Состояние триангуляции можно также проверить с помощью [Информация о местоположен.]. [Подробно] Направление съемки можно проверять с помощью значка направления, отображаемого на экране.

Состояние триангуляции | Индикаторы GPS | Состояние приема GPS
Выключено | Нет индикатора | [Установка GPS] установлена в положение [Выкл] или возникла ошибка.
Затруднено |  | Фотоаппарат не может обнаружить сигнал GPS, поэтому не может получить информацию о местоположении. Используйте фотоаппарат на открытом месте.
Поиск |  | Поиск спутников GPS. Для начала триангуляции может потребоваться несколько минут.
Триангуляция |  | Фотоаппарат принимает сигнал GPS и может получить информацию о местоположении.

Направление съемки | Индикаторы
Север |
Запад |
Юг |
Восток |

Смежная тема
Информация о местоположен. (только DSC-HX7V)
Доп. данные GPS (только DSC-HX7V)
Автонастр.часов (только DSC-HX7V)
Авторегулир. обл. (только DSC-HX7V)
GPS (только DSC-HX7V)
В начало страницы