Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Съемка > Установка режима фотосъемки > Съемка с ручной экспозиц.

## Съемка с ручной экспозиц.

Вы можете выполнять съемку с нужной экспозицией, установив вручную скорость затвора и значение диафрагмы.

1. Установите диск режимов в положение (Съемка с ручной экспозиц.).

1. Нажмите кнопку на колесике управления для выбора скорости затвора, диафрагмы (значения F) или скорости ISO. При каждом нажатии на центр колесика управления устанавливаемый пункт будет изменяться.

1. Поверните колесико управления для выбора значения.

Колесико управления | Функция
| Перемещение пунктов
| Установки скорости затвора, диафрагмы (значения F), скорости ISO

- Выберите скорость затвора от 1/1600 до 30 секунд.

- Если увеличение установлено полностью в сторону W, можно выбрать значение диафрагмы F3,5 или F8 (при использовании с фильтром Internal ND (нейтральной плотности)).
  Если увеличение установлено полностью в сторону T, можно выбрать значение диафрагмы F5,5 или F13 (при использовании с фильтром Internal ND (нейтральной плотности)).

1. Нажмите кнопку затвора для выполнения съемки.

Установка скорости затвора и диафрагмы (значения F)
Разница между настройкой и надлежащей экспозицией, определенной фотоаппаратом, появится на экране в виде значения EV.
A: Скорость затвора/диафрагма (значение F)
B: Значение EV

- 0EV представляет собой значение, определенное фотоаппаратом как наиболее подходящее.

- Если скорость затвора составляет одну секунду или больше, она отображается при помощи [”], например, [1”].

- Если Вы устанавливаете более медленные скорости затвора, рекомендуется использовать штатив для предотвращения влияния вибрации.

- Если скорость затвора становится ниже определенного значения, то для уменьшения искажения изображения автоматически активируется функция медленного срабатывания затвора NR и на экране появляется индикация .

- Если Вы выберете медленную скорость затвора, потребуется время для обработки данных.

Примечания

- Если с помощью выбранных настроек не была достигнута надлежащая экспозиция, индикаторы величин параметров настройки на экране будут мигать при нажатии кнопки затвора наполовину вниз. В этих условиях Вы можете выполнить съемку, однако рекомендуется отрегулировать экспозицию еще раз.

- Возможно не удастся установить некоторые функции или пункты MENU в зависимости от выбранного режима ЗАПИСИ. Подробнее см. “Функции, недоступные в некоторых режимах ЗАПИСИ” [Подробно] и “Пункты MENU, недоступные в некоторых режимах ЗАПИСИ”. [Подробно]

Смежная тема
EV
ISO
В начало страницы