Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Меры предосторожности/ Информация о фотоаппарате > Информация о фотоаппарате > GPS (только DSC-HX7V)

## GPS (только DSC-HX7V)

Данная система позволяет Вам определять Ваше точное местоположение на земной поверхности. Спутники GPS находятся на 6 орбитах на расстоянии 20000 км над земной поверхностью. Система GPS состоит из 24 или большего числа спутников GPS.
Приемник GPS принимает радиосигналы от спутников и вычисляет свое местоположение в текущий момент времени, исходя из орбитальной информации, времени прохождения сигнала и т.п.
Определение местоположения называется “триангуляцией”. Приемник GPS может определить широту и долготу местоположения, приняв сигналы от 3 или большего числа спутников.

- Поскольку положение спутников GPS постоянно меняется, для определения местоположения может понадобиться больше времени, или приемник может вообще не иметь возможности для определения местоположения в зависимости от местоположения и времени использования фотоаппарата.

- “GPS” является системой для определения географического местоположения посредством триангуляции радиосигналов от спутников GPS. Избегайте использования фотоаппарата в местах, где радиосигналы блокируются и отражаются, таких, как затененные места, окруженные зданиями или деревьями и т.п. Используйте фотоаппарат в месте с открытым небом.

- Вы можете не иметь возможности записать информацию о местоположении в следующих местах или ситуациях, когда радиосигналы от спутников GPS не достигают фотоаппарата.

- В тоннелях, внутри помещений или в тени зданий.

- Между высокими зданиями или на узких улицах, окруженных зданиями.

- Под землей, в местах, окруженных густыми посадками деревьев, под эстакадным мостом или в местах, в которых генерируются магнитные поля, таких, как рядом с высоковольтными линиями электропередачи.

- Возле устройств, генерирующих радиосигналы в таком же диапазоне частот, что и данный фотоаппарат: возле мобильных телефонов с диапазоном 1,5 ГГц и т.п.

Об ошибках триангуляции

- При перемещении в другое местоположение сразу после включения фотоаппарата, запуск триангуляции может занять больше времени по сравнению со случаем, если оставаться в одном и том же месте.

- Ошибка, вызванная положением спутников GPS
  Фотоаппарат автоматически выполняет триангуляцию Вашего местоположения в текущий момент времени, принимая радиосигналы от 3 или более спутников GPS. Ошибка триангуляции, допускаемая спутниками GPS, составляет примерно 10 м. В зависимости от окружающей обстановки местоположения ошибка триангуляции может быть больше. В этом случае Ваше фактическое местоположение может не совпадать с местоположением на карте согласно информации GPS. В настоящее время спутники GPS контролируются Министерством обороны США, и степень точности может быть изменена намеренно.

- Ошибка во время процесса триангуляции
  Фотоаппарат периодически получает информацию о местоположении. Существует небольшая разница во времени между тем моментом, когда получена информация о местоположении, и тем моментом, когда информация о местоположении записывается на изображении, поэтому фактическое местоположение записи может не совпадать точно с местоположением на карте согласно информации GPS.

Об ограничении использования GPS в самолете

- Выключайте фотоаппарат во время взлета и посадки самолета, когда об этом отдается указание по системе бортовой связи.

- Если Вы не хотите записывать информацию о местоположении и направлении, выберите [Выкл] для установки GPS.

О других ограничениях

- Используйте GPS в соответствии с правилами, действующими для данного места или ситуации.

О системе географических координат

- Используется система географических координат “WGS-84”.

В начало страницы