Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Tagning > Hur man använder de olika tagningsfunktionerna > Burst/gaffling

## Burst/gaffling

Tagningsläget går att ställa in på enbildstagning, burst eller gaffling.

1. Tryck på (Burst-inställningar) på styrratten.

1. Välj önskat läge med styrratten.

| (Enbildstagning) | Kameran tar en enda bild.
| (Burst) | Kameran tar en serie på 10 bildrutor medan man håller avtryckaren nedtryckt.
| (Gaffling) | Kameran tar en serie på 3 bilder med olika inställningar.

Observera

- Punkten [Blixt] ställs in på [Av].

- När självutlösaren används tar kameran en serie på 10 bilder när [Burst]-läget är inställt, och en serie på 3 bilder med olika inställningar när [Gaffling]-läget är inställt.

- När [Burst] är inställt ställs skärpan, vitbalansen och exponeringen in för den första bilden och sedan används samma inställningar även för de andra bilderna.

- Burst-tagningen avbryts om batteriströmmen blir för svag, eller om internminnet eller minneskortet blir fullt.

- När bilder lagras i internminnet ställs bildstorleken in på [VGA].

- Det kan hända att somliga funktioner eller MENU-punkter inte går att ställa in beroende på vilket tagningsläge som är valt. Se ”Funktioner som inte går att använda i somliga tagningslägen” [Mer information] och ”MENU-punkter som inte går att ställa in i somliga tagningslägen” för närmare detaljer. [Mer information]

Se även
Burst-Tagningsintervall
Gafflingsinställningar
Tillbaka till överst