Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > MENU öğelerinin (Çekim) kullanımı > MENU öğeleri (Çekim) > ISO

## ISO

Fotoğraf makinesi Otomatik Program, Manuel Pozlamalı Çekim veya Sahne Seçiminde (Gelişmiş Spor Çekimi) seçeneğine ayarlandığında ışık hassasiyetini ayarlar. Manuel Pozlamalı Çekim Modunda hassasiyeti kontrol tekerleğini kullanarak ayarlayın.

1. MENU (ISO) istenilen mod

| (Otomatik) | ISO hassasiyetini otomatik olarak ayarlar.
| ///// | ISO hassasiyetini arttırarak (daha büyük bir sayı seçin) karanlık yerlerde veya hareketli öznelerde görüntü bulanıklığını azaltabilirsiniz.

ISO Hassasiyetini (Tavsiye Edilen Pozlama İndeksi) Ayarlama
ISO hassasiyeti ışık alan bir görüntü sensörü içeren kayıt ortamı için bir hız derecelendirmesidir. Pozlama aynı olduğunda bile, ISO hassasiyetine bağlı olarak görüntüler farklı olabilir.
Yüksek ISO hassasiyeti
Bulanıklığı gidermek için deklanşör hızını arttırarak, karanlık yerlerde bile parlak bir görüntü kaydeder.
Ancak, bu görüntü gürültülü olma eğilimindedir.
Düşük ISO hassasiyeti
Daha yumuşak bir görüntü kaydeder.
Ancak, pozlama yetersiz olduğu zaman, görüntü daha karanlık çıkabilir.
Bulanıklaşmayı önleme ipuçları
Fotoğraf makineniz hareketsiz kalsa bile, pozlama sırasında özne hareket eder ve deklanşöre basıldığı zaman görüntü bulanık yakalanır. Fotoğraf makinesi titremesi otomatik olarak düşer ancak işlev, özne bulanıklığını etkin olarak düşüremez. Özne bulanıklığı az ışık veya yavaş deklanşör hızı koşullarında sıkça ortaya çıkar.
Bu durumda, aşağıdaki tavsiyeleri aklınızda tutarak çekim yapın.

- Deklanşör hızını arttırmak için daha yüksek bir ISO hassasiyeti seçin.

- Sahne Seçiminde (Yüksek Hassasiyet) modunu seçin.

Notlar

- Fotoğraf makinesi Manuel Pozlamalı Çekim moduna ayarlı olduğu zaman [Otomatik] seçeneğini seçemezsiniz.

- Bazı MENU öğelerini seçilmiş olan REC moduna bağlı olarak seçemeyebilirsiniz. Ayrıntılar için, bkz “Bazı REC modlarında kullanılamayan MENU öğeleri”. [Ayrıntılar]

En üste geri dön