Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > Ayarları değiştirme > Temel Ayarlar > LUN Ayarı

## LUN Ayarı

Fotoğraf makinesi bir USB bağlantısı kullanılarak bir bilgisayara veya AV bileşenine bağlandığı zaman, bilgisayar ekranında veya başka monitörde görüntülenen kayıt ortamı için gösterim yöntemini ayarlar.

1. MENU (Ayarlar) (Temel Ayarlar) [LUN Ayarı] istenilen mod

| Çoklu | Hem hafıza kartındaki hem de dahili bellekteki görüntüler ekrana getirilir. Fotoğraf makinesini bir bilgisayara bağladığınız zaman bu ayarı seçin.
| Tek | Hafıza kartı fotoğraf makinesine takılıysa hafıza kartındaki görüntüler gösterilir; takılı değilse dahili bellekteki görüntüler gösterilir. Fotoğraf makinesi bilgisayardan başka bir aygıta takıldığı zaman, hem hafıza kartındaki hem de dahili bellekteki görüntülerin gösterilmediği durumlarda bu ayarı seçin.

Not

- Görüntüleri “PMB Portable” kullanarak bir medya servisine yüklediğiniz zaman, [LUN Ayarı] içinde [Çoklu] seçeneğini işaretleyin.

En üste geri dön