Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > Çekim > Çekim işlevlerinin kullanımı > Flaş

## Flaş

1. Kontrol tekerleğinde (Flaş) tarafına basın.

1. Kontrol tekerleğiyle istenilen modu seçin.

| (Otomatik) | Arka ışığı olduğu zaman veya karanlık yerlerde flaş otomatik olarak çalışır.
| (Açık) | Flaş daima çalışır.
| (Yavaş Senkronizasyon) | Flaş daima çalışır. Flaş ışığının dışındaki arka planı net şekilde çekmek için karanlık bir yerde deklanşör hızı yavaştır.
| (Kapalı) | Flaş çalışmaz.

Flaşlı fotoğraflarda “Beyaz yuvarlak noktalar” gözüktüğü zaman
Buna mercek yakınındaki havada asılı parçacıklar (toz, polen, vb.) neden olur. Fotoğraf makinesinin flaşı tarafından belirginleştirildiklerinde, beyaz yuvarlak noktalar olarak gözükürler.
“Beyaz dairesel noktalar” nasıl giderilebilir?

- Odayı ışıklandırın ve özneyi flaşsız çekin.

- Sahne Seçiminde (Sarsıntı Bulanıklığı Önleme) veya (Yüksek Hassasiyet) ayarlarını seçin. ([Kapalı] otomatik olarak seçilir.)

Notlar

- Flaş iki kez çakar. İlk flaş ışık miktarını ayarlar.

- Flaş şarj olurken, görüntülenir.

- Seri çekim sırasında flaşı kullanamazsınız.

- Flaşlı çekim yaparken ve zum W tarafına ayarlıyken, çekim koşullarına bağlı olarak, ekranda lensin gölgesi gözükebilir. Bu olursa zumu T tarafına ayarlayın ve tekrar flaşlı çekim yapın.

- Seçilmiş REC moduna bağlı olarak bazı işlevleri veya MENU öğelerini ayarlayamayabilirsiniz. Ayrıntılar için, bkz “Bazı REC modlarında kullanılamayan işlevler” [Ayrıntılar] ve “Bazı REC modlarında kullanılamayan MENU öğeleri”. [Ayrıntılar]

En üste geri dön