Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > MENU öğelerinin (Çekim) kullanımı > MENU öğeleri (Çekim) > Odak

## Odak

Ekranın kenarına yakın öznelere odaklanma
Odaklanma yöntemini değiştirebilirsiniz. Otomatik odaklanma modunda doğru noktaya odaklanma zor oluyorsa menüyü kullanın.
AF, odağı otomatik olarak ayarlayan “Auto Focus” (Otomatik Odaklanma) işlevini temsil eder.
Ekranda seçilmiş olan AF telemetre çerçevesi gözükür.

1. MENU (Odak) istenilen mod

| (Çoklu AF) | Telemetre çerçevesi dahilindeki her yerde bir özne üzerine otomatik olarak odaklanır. Hareketsiz görüntü çekme modunda deklanşöre yarıya kadar bastığınız zaman, odaktaki alanın etrafında yeşil bir çerçeve görüntülenir. Yüz Algılama işlevi etkinken, AF öncelik yüzlerde olarak çalışır.
| (AF Ortala) | Telemetre çerçevesinin merkezindeki bir özne üzerine otomatik olarak odaklanır. AF kilitleme işlevini birlikte kullanarak, görüntüyü istediğiniz şekilde oluşturabilirsiniz.
| (Nokta AF) | Son derecede küçük bir özneye veya dar bir alana otomatik olarak odaklanır. AF kilitleme işlevini birlikte kullanarak, görüntüyü istediğiniz şekilde oluşturabilirsiniz. Özneyi ve AF telemetre çerçevesini yanlış hizalamamak için fotoğraf makinesini sabit tutun.

Notlar

- [Dijital Zoom] veya [AF Işığı] kullandığınız zaman, AF telemetre çerçevesi kullanılamaz ve noktalı çizgi şeklinde gözükür. Bu durumda, fotoğraf makinesi ekranın merkezindeki öznelere odaklanacak şekilde çalışır.

- Odak [Çoklu AF] dışında bir moda ayarlandığı zaman, Yüz Algılama işlevini kullanamazsınız.

- Odak takibi etkinleştirilirse, fotoğraf makinesi öncelikle takip edilen özneye odaklanır.

- Bazı MENU öğelerini seçilmiş olan REC moduna bağlı olarak seçemeyebilirsiniz. Ayrıntılar için, bkz “Bazı REC modlarında kullanılamayan MENU öğeleri”. [Ayrıntılar]

### Ekranın kenarına yakın öznelere odaklanma

Özne odak dışındaysa aşağıdakileri yapın:

1. Çekimi özne AF telemetre çerçevesinin merkezinde olacak şekilde yeniden tasarlayın (A) ve özneye odaklanmak (AF kilidi) için deklanşöre yarıya kadar basın.

1. AE/AF kilidi göstergesinin (B) yanıp sönmesi durup, sürekli yandığı zaman, tasarlanması tamamlanmış çekime dönün ve deklanşöre sonuna kadar basın.

- Deklanşöre sonuna kadar basmadığınız sürece, bu işlemi gerektiği kadar tekrar deneyebilirsiniz.

İlgili Konu
Odak takibi
En üste geri dön