Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зйомка > Використання функцій зйомки > Серія/брекетинг

## Серія/брекетинг

Можна вибрати режим одного зображення (одна фотографія), режим пакетної зйомки або режим пакетної зйомки зі зміною експозиції.

1. Натисніть (Налашт. серійної зйомки) на диску керування.

1. За допомогою диска керування виберіть потрібний режим.

| (Один) | Фотоапарат робить одинарний знімок.
| (Серія) | У разі натиснення і утримування кнопки спуску здійснюється зйомка 10 зображень поспіль одним пакетом.
| (Брекетинг) | Здійснюється зйомка серії із трьох зображень із різними налаштуваннями.

Примітки

- Коли для пункту [Спалах] встановлено значення [Вимк.].

- У разі використання автоспуску записується серія з 10 зображень, якщо вибрано параметр [Серія], та серія з 3 зображень, знятих кожне з іншими налаштуваннями, якщо вибрано параметр [Брекетинг].

- У випадку, якщо вибрано параметр [Серія], параметри [Фокус], [Баланс білого] та [EV ] налаштовуються для першого зображення і використовуватимуться для інших зображень.

- Якщо рівень заряду батареї низький або внутрішня пам’ять чи карта пам’яті цілком заповнені, пакетна зйомка припиняється.

- Під час запису до внутрішньої пам’яті буде встановлено розмір зображення [VGA].

- Залежно від вибраного режиму запису, можливо, деякі функції або пункти MENU будуть недоступними. Детальніше читайте в розділах «Функції, недоступні в окремих режимах запису» [Додатково] і «Пункти MENU, недоступні в окремих режимах запису». [Додатково]

Пов’язані розділи
Інтервал серійної зйомки
Налаштування брекетингу
Нагору