Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зйомка > Встановлення режиму фотозйомки > Зйомка з ручн. експоз.

## Зйомка з ручн. експоз.

Можна знімати зображення із вибраною експозицією, вручну налаштувавши витримку і значення діафрагми.

1. Встановіть диск перемикання режимів у положення (Зйомка з ручн. експоз.).

1. На диску керування натисніть і виберіть величину витримки, діафрагми (значення F) та чутливості ISO. Щоразу після натиснення диска керування по центру змінюватиметься елемент, який слід встановити.

1. За допомогою диска керування виберіть потрібне значення.

Диск керування | Функція
| Рухомі елементи
| Налаштування витримки, діафрагми (значення F), чутливості ISO

- Виберіть значення витримки від 1/1600 секунд до 30 секунд.

- Якщо важіль масштабування встановлено до кінця на стороні з позначкою W, можна вибрати значення діафрагми F3,5 або F8 (у разі використання внутрішнього фільтра нейтральної щільності).
  Якщо важіль масштабування встановлено до кінця на стороні з позначкою Т, можна вибрати значення діафрагми F5,5 або F13 (у разі використання внутрішнього фільтра нейтральної щільності).

1. Натисніть кнопку спуску, щоб зробити знімок.

Налаштування витримки і діафрагми (значення F)
Різниця між налаштуваннями і належною експозицією, визначеною фотоапаратом, відображається на екрані як значення EV.
A: Витримка/діафрагма (значення F)
B: Значення EV

- 0EV – значення, визначене фотоапаратом як найбільш підхоже.

- Якщо витримка становить одну секунду чи більше, вона позначається як [”], наприклад [1”].

- Якщо витримка довга, рекомендовано використовувати штатив для уникнення ефекту вібрації.

- Коли витримка стає довшою за певне значення, з метою зменшення шумів зображення автоматично вмикається функція довгої витримки зі зменшенням шумів, і на екрані з’являється позначка .

- У разі вибору довгої витримки для обробки даних потрібно більше часу.

Примітки

- Якщо за вибраних налаштувань не вдається отримати належну експозицію, коли кнопку спуску натиснути до половини, індикатори налаштувань на екрані миготітимуть. За таких умов зйомку можна виконувати, але рекомендовано змінити експозицію.

- Залежно від вибраного режиму запису, можливо, деякі функції або пункти MENU будуть недоступними. Детальніше читайте в розділах «Функції, недоступні в окремих режимах запису» [Додатково] і «Пункти MENU, недоступні в окремих режимах запису». [Додатково]

Пов’язані розділи
EV
ISO
Нагору