Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Používání položek MENU (snímání) > Položky MENU (snímání) > Kvalita videa/Velikost videa

## Kvalita videa/Velikost videa

Čím větší je velikost snímku videa, tím vyšší je kvalita snímku. Čím vyšší je množství dat použitých za sekundu (průměrná bitová rychlost), tím vyšší je kvalita snímku.
Formát nahrávání videa zvolte stisknutím MENU (Nastavení) (Nastavení snímání) [Formát videa] v režimu snímání. [Detaily]
Pokud je [Formát videa] [AVCHD 60i/60p] (pro zařízení kompatibilní s 1080 60i) nebo [AVCHD 50i/50p] (pro zařízení kompatibilní s 1080 50i), vyberte velikost videa z [Kvalita videa]. Pokud je [Formát videa] [MP4], vybírejte z [Velikost videa].

#### Kvalita videa (nahrávací formát: [AVCHD 60i/60p] (pro zařízení kompatibilní s 1080 60i) nebo [AVCHD 50i/50p] (pro zařízení kompatibilní s 1080 50i))

1. MENU [Kvalita videa] požadovaný režim

Videoklipy pořízené v tomto formátu jsou nahrány ve formátu AVCHD, při asi 60 sn/s (pro zařízení kompatibilní s 1080 60i) nebo 50 sn/s (pro zařízení kompatibilní s 1080 50i), v režimu prokládání, se zvukem Dolby Digital.
Jinak jsou videa pořízená v tomto formátu nahraná ve formátu AVCHD, při asi 60 sn/s (pro zařízení kompatibilní s 1080 60i) nebo 50 sn/s (pro zařízení kompatibilní s 1080 50i), v progresívním režimu, se zvukem Dolby Digital.

| Kvalita videa | Průměrná bitová rychlost | Popis
| AVC HD 28M (PS) | 28 Mb/s | Snímá při nejvyšší kvalitě obrazu velikosti 1920×1080 (60p/50p)
| AVC HD 24M (FX) | 24 Mb/s | Snímá při nejvyšší kvalitě obrazu velikosti 1920×1080 (60i/50i)
| AVC HD 17M (FH) | 17 Mb/s | Snímá ve vysoké kvalitě obrazu, velikosti 1920×1080 (60i/50i)
| AVC HD 9M (HQ) | 9 Mb/s | Snímá ve standardní kvalitě obrazu, velikosti 1440×1080 (60i/50i)

#### Velikost snímku videa (nahrávací formát: MP4)

1. MENU [Velikost videa] požadovaná velikost

Videa pořízená tímto fotoaparátem jsou nahrána ve formátu MPEG-4, při rychlosti asi 30 sn/s (pro zařízení kompatibilní s 1080 60i) nebo asi 25 sn/s (pro zařízení kompatibilní s 1080 50i), v progresívním režimu, se zvukem AAC, ve formátu mp4.

| Velikost snímku videoklipu | Průměrná bitová rychlost | Popis
| MP4 12M | 12 Mb/s | Snímá při velikosti 1440×1080
| MP4 6M | 6 Mb/s | Snímá při velikosti 1280×720
| MP4 3M | 3 Mb/s | Snímá při velikosti VGA

Poznámky

- Když vyberete velikost snímku [MP4 3M], bude snímek vypadat jako z teleobjektivu.

- Videoklipy pořízené v kvalitě obrazu nastavené na [AVC HD 28M (PS)] nelze nahrávat na disky ve stejné kvalitě. Před uložením na disk převeďte obraz pomocí „PMB“.
  Disky DVD nebo AVCHD nelze vytvářet z videa v kvalitě [AVC HD 24M (FX)]. Videa v kvalitě [AVC HD 24M (FX)] uložte na disky Blu-ray.

Zpět nahoru