Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Používání položek MENU (snímání) > Položky MENU (snímání) > Ostření

## Ostření

Používání pružného bodového zaostření
Používání napůl ručního a ručního ostření
Lze změnit způsob zaostření. Je-li obtížné zaostřit správně v režimu automatického zaostření, použijte toto menu.
AF znamená „automatické ostření“, což je funkce, která automaticky upravuje zaostření.
Na displeji se objeví zvolený rámeček AF.

1. MENU (Ostření) požadovaný režim

| (Více. AF) | Automaticky ostří na předmět v celém rozsahu rámečku ostření. Když v režimu snímání statických snímků stisknete tlačítko spouště napůl, kolem zaostřené oblasti se zobrazí zelený rámeček. Když je funkce detekce obličejů aktivní, pracuje automatické ostření AF s prioritou na obličeje.
| (Střed AF) | Automaticky ostří na objekt ve středu rámečku. Při společném použití funkce uzamčení AF můžete libovolně měnit kompozici snímku.
| (Pružné bodové zaostř.) | Umožňuje přesunout rámeček zaostření AF na požadovaný bod na displeji LCD a zaostřit na extrémně malý objekt v úzkém výřezu.
| (Napůl ruční) | Zaostří automaticky a rychle na oblast kolem stanovené vzdálenosti. Automaticky ostří na předmět v celém rozsahu rámečku ostření. Tento režim je užitečný při opakovaném snímání objektu na stejnou vzdálenost.
| (Ruční ostření) | Umožňuje zaostřit na objekt ručně.

Poznámky

- Když použijete [Digitální zoom] nebo [Iluminátor AF], zmizí rámeček AF a objeví se jen tečkovaně. V tomto případě se fotoaparát snaží zaostřit na objekty ve středu obrazovky.

- Když je režim ostření nastaven na něco jiného než [Více. AF], nelze používat funkci detekce obličejů.

- Při aktivaci zaměřeného ostření zaostřuje fotoaparát primárně na objekt, který sledujete.

- Některé položky MENU asi nepůjdou nastavit, protože to závisí na zvoleném nahrávacím režimu. Podrobnosti viz „Položky MENU nedostupné v některých nahrávacích režimech“. [Detaily]

### Používání pružného bodového zaostření

To je užitečné, když snímáte se stativem a objekt není ve středu rámečku.
A: Rámeček zaostření AF (žlutý: nastavitelný/bílý: neměnný)

1. Pomocí ovládacího kolečka posuňte rámeček zaostření AF na místo, na které chcete zaostřit, a pak stiskněte .

Pokud chcete nastavení resetovat, stiskněte opět ve středu.
Poznámka

- Když změníte způsob ostření, rámeček ostření, který jste si nastavili, zmizí.

### Používání napůl ručního a ručního ostření

To je užitečné, když je obtížné správně zaostřit, jako například při pořizování snímků přes okno.
A: Lišta ručního ostření
Rozsah ostření 5 cm až (W), 1 m 20 cm až (T)

1. Pomocí ovládacího kolečka nastavte požadovanou vzdálenost ostření na liště ručního ostření a pak stiskněte .
   Pro korekci nastavení stiskněte opět . K nastavení polohy použijte /// na ovládacím kolečku.

Orientační úpravy můžete také dělat otočením ovládacího kolečka.
Poznámky

- Pokud je vzdálenost ostření příliš malá, na snímku se mohou objevit zrnka prachu nebo otisky prstů na objektivu. Otřete objektiv měkkým hadříkem apod.

- Rozsah vzdálenosti ostření je omezen rozsahem transfokace.

- Když změníte způsob ostření, nastavená vzdálenost ručního ostření se vymaže.

Příbuzné téma
Zaměřené ostření
Zpět nahoru