Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Snímání > Nastavení režimu snímání fotografií > Fotogr. s ručním nastav. expoz.

## Fotogr. s ručním nastav. expoz.

Když ručně nastavíte rychlost závěrky a hodnotu clony, můžete snímat se svou oblíbenou expozicí.

1. Nastavte volič režimů na (Fotogr. s ručním nastav. expoz.).

1. Stiskněte na ovládacím kolečku pro výběr rychlosti závěrky, clony (hodnota F), zaostření a rychlosti ISO.

- Při každém stisku středu ovládacího kolečka se nastavovaná položka změní.

- Pokud chcete nastavit zaostření, můžete také vybrat MENU [Ostření] a zvolit (Pružné bodové zaostř.), (Napůl ruční) nebo (Ruční ostření).

- Při snímání v režimu snímání s ruční expozicí se snímáním úsměvu nastaveném na [Zap.], se pro zaměřené ostření použije na ovládacím kolečku. Nastavení, jako například rychlost závěrky, clona (hodnota F), ostření a ISO nelze upravovat.

1. Otočením ovládacího kolečka vyberte hodnotu.

Ovládací kolečko | Funkce
| Pohyb položek
| Nastavení rychlosti závěrky, clony (hodnota F), ostření nebo rychlosti ISO.

- Zvolte rychlost závěrky v rozmezí od 1/1600 sekundy do 30 sekund.

- Když je transfokace nastavena plně na W, můžete si zvolit clonu F3,3 nebo F8 (pokud používáte filtr s neutrální hustotou (ND)).
  Když je transfokace nastavena plně na T, můžete si zvolit clonu F5,9 nebo F14 (pokud používáte filtr s neutrální hustotou (ND)).

1. Stiskněte tlačítko spouště a pořiďte snímek.

Nastavení rychlosti závěrky a clony (hodnota F).
Rozdíl mezi nastaveními a správnou expozicí stanovenou fotoaparátem se objeví na obrazovce jako EV.
A: Rychlost závěrky
B: Clona (hodnota F)
C: EV

- 0EV je hodnota stanovená fotoaparátem jako nejvhodnější.

- Když je rychlost závěrky jedna sekunda nebo pomalejší, bude rychlost závěrky označena [”], například [1”].

- Když nastavíte rychlost závěrky pomalejší, doporučuje se použití stativu na potlačení vlivu vibrací.

- Když bude rychlost závěrky nižší než jistá hodnota, automaticky se aktivuje funkce pomalé závěrky NR sloužící k redukci šumu a na displeji se objeví .

- Pokud zvolíte pomalé rychlosti závěrky, bude zpracování dat trvat nějakou dobu.

Poznámky

- Když svými nastaveními nezískáte správnou expozici, budou při stisknutí tlačítka spouště napůl indikátory hodnot nastavení na displeji blikat. V této situaci sice můžete snímat, ale doporučuje se přenastavení expozice.

- Možná nepůjde nastavit některé funkce nebo položky MENU, protože to závisí na zvoleném nahrávacím režimu. Podrobnosti viz „Nedostupné funkce v některých nahrávacích režimech“ [Detaily] a „Položky MENU nedostupné v některých nahrávacích režimech“. [Detaily]

Příbuzné téma
ISO
EV
Ostření
Zpět nahoru