Cyber-shot-brugervejledning
Udskriv
Hovedside > Ændring af indstillinger > Hovedindstillinger > GPS-indstilling (kun DSC-HX9V)

## GPS-indstilling (kun DSC-HX9V)

Kontrol af trianguleringsstatus
Den indbyggede GPS- og retningssensor på dette kamera indhenter oplysninger om sted eller optageretning og gemmer dem på billeder. Ved brug af den medfølgende software "PMB" kan du importere billeder og film optaget med sted- og optageretningsoplysninger til en computer og få dem vist på et kort, der viser hvor de er optaget. Se "PMB Help" angående yderligere oplysninger.

1. MENU (Indstillinger) (Hovedindstillinger) [GPS-indstilling] ønsket tilstand

| Til | GPS-retningssensor er aktiveret.
| Fra | GPS-retningssensor er deaktiveret. Hvis du ikke vil optage sted- og retningsinformationen, skal du vælge [Fra] for GPS-indstillingen.

Sådan modtages et GPS-signal

- Det er ikke muligt at foretage ordentlig triangulering indendørs eller i nærheden af høje bygninger. Brug kameraet på et åbent sted udenfor og tænd for kameraet igen.

- Hvis der ikke vises noget trianguleringsikon, selvom du venter i adskillige minutter, befinder du dig muligvis på et sted, hvor modtagelse af GPS-signaler er svært eller umuligt. Begynd at optage der hvor du er eller bevæg dig hen til et åbent område udenfor. Hvis du optager der, hvor du er, optages der ingen stedinformation.

Bemærkninger

- Optageretningen optages ikke under optagelse af film.

- Sted- og retningsoplysninger optages ikke, når filmen optages på den indbyggede hukommelse.

- Under start og landing med fly skal du slukke for kameraet, når du bliver bedt om det via instruktionerne om bord på flyet.

- Brug GPS i henhold til bestemmelserne for stedet eller situationen.

- Det kan tage fra tyve-tredive sekunder til adskillige minutter at indhente stedinformationen, når du anvender GPS'en første gang eller anvender den igen efter en længere pause. Tiden til triangulering kan forkortes ved brug af GPS-hjælpedata. [Detaljer]

- De oplysninger om optageretning som indhentes af dette kamera er baseret på magnetisk nord (den retning en kompasnål peger).

- Hvis kameraet er i umiddelbar nærhed af en magnetisk kilde eller metal, kan der opstå fejl i retningssensoren. Hold kameraet væk fra magnetiske kilder og metal, hvis det overhovedet er muligt.

- Den korrekte optageretning optages eller vises muligvis ikke i følgende tilfælde:

- I nærheden af en bygning, en gangbro, en jernbro, et køretøj, et jerntårn

- I nærheden af apparater som f.eks. et fjernsyn, højttaler, køleskab, mobiltelefon, hovedtelefoner

- I nærheden af en ståldisk eller stol af stål osv.

- Retningsinformationen bliver ustabil, hvis kameraet vendes opad.

- Du skal ikke dække for GPS-sensoren med fingeren, når kameraet søger efter GPS-satellitter eller ved triangulering. Dette forringer følsomheden af GPS-sensoren, og trianguleringen kan mislykkes.

### Kontrol af trianguleringsstatus

Indikatoren skifter iht. styrken på GPS-signalmodtagelsen, når GPS er aktiveret. Trianguleringsstatussen kan også kontrolleres med [Positionsoplysninger]. [Detaljer] Du kan kontrollere optageretningen på det retningsikon, som vises på skærmen.

Trianguleringsstatus | GPS-indikatorer | GPS-modtagelsesstatus
Fra | Ingen indikator | [GPS-indstilling] er indstillet til [Fra] eller der opstod en fejl.
Svær |  | Kameraet kan ikke finde noget GPS-signal, og derfor kan det ikke indhente stedinformationen. Brug kameraet på et åbent sted.
Søger |  | Søger efter GPS-satellitter. Det kan tage adskillige minutter at starte triangulering.
Triangulerer |  | Kameraet modtager et GPS-signal og kan indhente stedinformation.

Optageretning | Indikatorer
Nord |
Vest |
Syd |
Øst |

Relateret emne
Positionsoplysninger (kun DSC-HX9V)
GPS-hjælpedata (kun DSC-HX9V)
Auto. urindstilling (kun DSC-HX9V)
Auto. områdeindst. (kun DSC-HX9V)
GPS (kun DSC-HX9V)
Tilbage til top