Cyber-shot-brugervejledning
Udskriv
Hovedside > Optagelse > Indstilling af en optagetilstand for stillbilleder > Optag. m. manuel eksponering

## Optag. m. manuel eksponering

Du kan optage med din foretrukne eksponering ved at indstille lukkerhastigheden og blændeværdien manuelt.

1. Sæt funktionsvælgeren til (Optag. m. manuel eksponering).

1. Tryk på på kontrolhjulet for at vælge lukkerhastigheden, blænden (F-værdi), fokus eller ISO-hastigheden.

- Hver gang du trykker på midten af kontrolhjulet, ændres det punkt som indstilles.

- Når du ønsker at indstille fokus, kan du også vælge MENU [Fokus] og vælge (Fleksibelt spot-AF), (Semimanuel) eller (Manuel fokusering).

- Når du optager i tilstanden Optagelse med manuel eksponering med Smiludløser [Til], bruges på kontrolhjulet til sporingsfokus. Indstillinger som lukkerhastighed, blænde (F-værdi), fokus og ISO kan ikke justeres.

1. Drej på kontrolhjulet for at vælge en værdi.

Kontrolhjul | Funktion
| Flytning af punkter
| Indstillinger for lukkerhastighed, blænde (F-værdi), fokus eller ISO-hastighed

- Vælg en lukkerhastighed fra 1/1600 sekunder til 30 sekunder.

- Når zoom er indstillet helt over til W, kan du vælge en blænde på F3,3 eller F8 (ved brug med internt ND (Neutral Density)-filter).
  Når zoom er indstillet helt over til T, kan du vælge en blænde på F5,9 eller F14 (ved brug med internt ND (Neutral Density)-filter).

1. Tryk på udløserknappen for at optage billedet.

Indstilling af lukkerhastigheden og blænden (F-værdi)
Forskellen mellem indstillingerne og den korrekte eksponering, der bedømmes af kameraet, vises som en EV på skærmen.
A: Lukkerhastighed
B: Blænde (F-værdi)
C: EV

- 0EV er den værdi, kameraet har bedømt som bedst egnet.

- Når lukkerhastigheden er ét sekund eller langsommere, angives lukkerhastigheden med ["], for eksempel [1"].

- Når du nedsætter lukkerhastigheden, anbefales det at bruge et kamerastativ for at forhindre effekten af vibrationer.

- Når lukkerhastigheden bliver langsommere end en vis hastighed, aktiveres NR langsom lukker-funktionen automatisk for at reducere billedstøj, og vises på skærmen.

- Hvis du vælger langsomme lukkerhastigheder, tager det tid at behandle dataene.

Bemærkninger

- Hvis der ikke opnås korrekt eksponering vha. dine indstillinger, blinker indikatorerne for indstillingsværdien på skærmen, når udløserknappen trykkes halvvejs ned. Du kan optage i denne tilstand, men genjustering af eksponeringen anbefales.

- Du er muligvis ikke i stand til at indstille visse funktioner eller MENU-punkter afhængigt af den valgte optagetilstand. Se "Funktioner som ikke er til rådighed i visse optagetilstande" [Detaljer] og "MENU-punkter, som er ikke til rådighed i visse optagetilstande" angående yderligere oplysninger. [Detaljer]

Relateret emne
ISO
EV
Fokus
Tilbage til top