Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Verwendung der MENU-Posten (Aufnahme) > MENU-Posten (Aufnahme) > Belichtungsreihen-Einstlg.

## Belichtungsreihen-Einstlg.

Sie können die Aufnahmeart festlegen, wenn [Serienbild-Einstellungen] auf [Belichtungsreihe] eingestellt ist. Im Belichtungsreihen-Aufnahmemodus können Sie eine Folge von 3 Bildern mit jeweils veränderter Einstellung aufnehmen. Später können Sie dann das optimale Bild auswählen.

1. MENU (Belichtungsreihen-Einstlg.) gewünschter Modus

| (EXP±0,3) | Die Kamera nimmt eine Folge von 3 Bildern mit veränderter Belichtung in der folgenden Reihenfolge auf: normal, dunkel und hell. Je größer der Belichtungsstufenwert ist, desto größer ist die Verschiebung des Belichtungswerts.
| (EXP±0,7)
| (EXP±1,0)
| (Weißabgleich) | Die Kamera nimmt eine Folge von 3 Bildern mit verändertem Weißabgleich in der folgenden Reihenfolge auf: aktueller Farbton, Richtung Blau und Richtung Rot. Wenn Sie [Weißabgleich] auf eine andere Option als [Auto] einstellen, verschiebt sich der Farbton auf der Basis des ausgewählten Weißabgleichs.

Hinweise

- [Weißabgleich] kann nicht gewählt werden, wenn der Moduswahlknopf auf (Szenenwahl) eingestellt ist.

- Je nach dem gewählten Aufnahmemodus können manche Funktionen oder MENU-Posten eventuell nicht eingestellt werden. Für Einzelheiten siehe „Funktionen, die bei manchen Aufnahmemodi nicht verfügbar sind“ [Details] und „MENU-Posten, die bei manchen Aufnahmemodi nicht verfügbar sind“. [Details]

Zurück nach oben