Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Verwendung der MENU-Posten (Aufnahme) > MENU-Posten (Aufnahme) > ISO

## ISO

Damit können Sie die Lichtempfindlichkeit einstellen, wenn die Kamera auf Aufnahme mit manueller Belichtung, Programmautomatik oder (Fortgeschr. Sportaufnahme) in der Szenenwahl eingestellt ist. Damit können Sie die Empfindlichkeit mithilfe des Steuerrads im Modus „Aufnahme mit manueller Belichtung“ einstellen.

1. MENU (ISO) gewünschter Modus

| (Auto) | Die ISO-Empfindlichkeit wird automatisch eingestellt.
| ///// | Durch Erhöhen der ISO-Empfindlichkeit (Wählen eines höheren Werts) können Sie Bildunschärfe an dunklen Orten oder von bewegten Motiven reduzieren.

Einstellen der ISO-Empfindlichkeit (empfohlener Belichtungsindex)
Die ISO-Empfindlichkeit ist eine Messgröße für Aufnahmemedien mit lichtempfindlichem Bildsensor. Abhängig von der ISO-Empfindlichkeit erhält man bei gleicher Belichtung unterschiedliche Aufnahmeergebnisse.
Hohe ISO-Empfindlichkeit
Die Kamera nimmt helle Bilder selbst an dunklen Orten auf, während sie die Verschlusszeit verkürzt, um Unschärfe zu reduzieren.
Das Bild neigt jedoch zum Verrauschen.
Niedrige ISO-Empfindlichkeit
Das Bild wird feinkörniger.
Bei unzulänglicher Belichtung kann das Bild jedoch dunkler werden.
Hinweise zum Verhindern von Unschärfe
Obwohl die Kamera ruhig gehalten wird, bewegt sich das Motiv während der Belichtung, so dass es beim Drücken des Auslösers unscharf abgebildet wird. Kameraverwacklung wird automatisch reduziert, aber die Funktion ist nicht in der Lage, Motivunschärfe effektiv zu reduzieren. Motivunschärfe tritt häufig bei schwachem Licht oder langen Verschlusszeiten auf.
Berücksichtigen Sie in einem solchen Fall die nachstehenden Tipps beim Fotografieren.

- Wählen Sie eine höhere ISO-Empfindlichkeit, um eine kürzere Verschlusszeit zu erhalten.

- Wählen Sie den Modus (Hohe Empfindlk.) in der Szenenwahl.

Hinweise

- [Auto] kann nicht gewählt werden, wenn die Kamera auf Aufnahme mit manueller Belichtung eingestellt ist. [ISO 100] ist die Standardeinstellung.

- [ISO Auto], [ISO 100] – [ISO 800] sind im Serienaufnahmemodus oder Belichtungsreihenaufnahmemodus verfügbar.

- Je nach dem gewählten Aufnahmemodus können manche MENU-Posten eventuell nicht eingestellt werden. Für Einzelheiten siehe „MENU-Posten, die bei manchen Aufnahmemodi nicht verfügbar sind“. [Details]

Zurück nach oben