Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Χρήση με τον υπολογιστή σας > Χρήση του λογισμικού > "PMB (Picture Motion Browser)"

## "PMB (Picture Motion Browser)"

- Το "PMB" σάς επιτρέπει να κάνετε εισαγωγή εικόνων που έχουν εγγραφεί με την κάμερα σε έναν υπολογιστή για εμφάνιση. Δημιουργήστε μια σύνδεση USB μεταξύ της κάμερας και του υπολογιστή και κάντε κλικ στο [Import].

- Είναι δυνατό να γίνει εξαγωγή εικόνων από υπολογιστή σε κάρτα μνήμης και να εμφανιστούν στην κάμερα. Δημιουργήστε σύνδεση USB μεταξύ της κάμερας και του υπολογιστή σας, κάντε κλικ στο [Export] [Easy Export (PC Sync)] στο μενού [Manipulate] και κάντε κλικ στο [Export].

- Μπορείτε να αποθηκεύετε και να εκτυπώνετε εικόνες με την ημερομηνία.

- Μπορείτε να εμφανίζετε εικόνες που έχουν αποθηκευτεί σε έναν υπολογιστή κατά την ημερομηνία δημιουργίας τους σε μια προβολή ημερολογίου.

- Μπορείτε να διορθώνετε (διόρθωση κόκκινων ματιών, κτλ.) ακίνητες εικόνες και να αλλάζετε την ημερομηνία και ώρα δημιουργίας τους.

- Οι δίσκοι Blu-ray, οι δίσκοι AVCHD και οι δίσκοι DVD-Video μπορούν να δημιουργηθούν από ταινίες σε [Προβολή AVCHD] που έχουν εισαχθεί σε υπολογιστή. (Απαιτείται σύνδεση στο Διαδίκτυο κατά τη δημιουργία δίσκου Blu-ray ή δίσκου DVD-Video για πρώτη φορά.) Ωστόσο, οι ταινίες που λήφθηκαν με την ποιότητα εικόνας ρυθμισμένη σε [AVC HD 28M (PS)] δεν είναι δυνατό να εγγραφούν σε δίσκο με την ίδια ποιότητα. Μετατρέψτε την εικόνα με το "PMB" πριν από την αποθήκευση σε δίσκο. Οι δίσκοι DVD ή AVCHD δεν μπορούν να δημιουργηθούν από ταινίες που εγγράφηκαν σε ποιότητα [AVC HD 24M (FX)]. Αποθηκεύστε ταινίες ποιότητας [AVC HD 24M (FX)] σε δίσκους Blu-ray.

- Μπορείτε να ανεβάζετε εικόνες σε υπηρεσία δικτύου. (Απαιτείται περιβάλλον σύνδεσης με το Διαδίκτυο.)

- Μπορείτε να εισάγετε σε υπολογιστή φωτογραφίες και ταινίες που έχουν εγγραφεί με πληροφορίες τοποθεσίας και κατεύθυνσης λήψης και να απολαμβάνετε την προβολή τους σε χάρτη όπου θα εμφανίζεται η τοποθεσία λήψης τους (DSC-HX9V μόνο).

- Για άλλες λεπτομέρειες, βλ. (PMB Help).

- Οι ταινίες σε [Προβολή AVCHD] είναι ταινίες που έχουν εγγραφεί με το [Μορφή ταινίας] ρυθμισμένο σε [AVCHD 60i/60p] (για συσκευές συμβατές με 1080 60i) ή [AVCHD 50i/50p] (για συσκευές συμβατές με 1080 50i).

Πίσω στην κορυφή