Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Χρήση στοιχείων MENU (Λήψη) > Στοιχεία MENU (Λήψη) > Ποιότητα ταινίας/Μέγεθος ταινίας

## Ποιότητα ταινίας/Μέγεθος ταινίας

Όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος εικόνας ταινίας, τόσο υψηλότερη είναι η ποιότητα της εικόνας. Όσο μεγαλύτερη είναι η ποσότητα των δεδομένων που χρησιμοποιούνται ανά δευτερόλεπτο (μέση ταχύτητα bit), τόσο πιο υψηλή θα είναι η ποιότητα εικόνας.
Επιλέξτε μια μορφή εγγραφής ταινίας πατώντας το MENU (Ρυθμίσεις) (Ρυθμίσεις λήψης) [Μορφή ταινίας] στη λειτουργία λήψης. [Πληροφ.]
Εάν το [Μορφή ταινίας] είναι ρυθμισμένο σε [AVCHD 60i/60p] (για συσκευές συμβατές με1080 60i) ή [AVCHD 50i/50p] (για συσκευές συμβατές με 1080 50i), επιλέξτε το μέγεθος ταινίας από [Ποιότητα ταινίας]. Εάν το [Μορφή ταινίας] είναι [MP4], επιλέξτε από [Μέγεθος ταινίας].

#### Ποιότητα ταινίας (μορφή εγγραφής: [AVCHD 60i/60p] (για συσκευές συμβατές με 1080 60i) ή [AVCHD 50i/50p] (για συσκευές συμβατές με 1080 50i))

1. MENU [Ποιότητα ταινίας] επιθυμητή λειτουργία

Οι ταινίες που καταγράφονται σε αυτή τη μορφή εγγράφονται σε μορφή AVCHD, με περίπου 60 πεδία/δευτερόλεπτο (για συσκευές συμβατές με 1080 60i) ή 50 πεδία/δευτερόλεπτο (για συσκευές συμβατές με 1080 50i), σε διαπλεγμένη λειτουργία, με ήχο Dolby Digital.
Διαφορετικά, οι ταινίες που καταγράφονται σε αυτή τη μορφή εγγράφονται σε μορφή AVCHD, με περίπου 60 πεδία/δευτερόλεπτο (για συσκευές συμβατές με 1080 60i) ή 50 πεδία/δευτερόλεπτο (για συσκευές συμβατές με 1080 50i), σε προοδευτική λειτουργία, με ήχο Dolby Digital.

| Ποιότητα ταινίας | Μέσος ρυθμός μετάδοσης bit | Περιγραφή
| AVC HD 28M (PS) | 28 Mbps | Κάνει λήψη με την υψηλότερη ποιότητα εικόνας μεγέθους 1920×1080 (60p/50p)
| AVC HD 24M (FX) | 24 Mbps | Κάνει λήψη με την υψηλότερη ποιότητα εικόνας μεγέθους 1920×1080 (60i/50i)
| AVC HD 17M (FH) | 17 Mbps | Κάνει λήψη με υψηλή ποιότητα εικόνας μεγέθους 1920×1080 (60i/50i)
| AVC HD 9M (HQ) | 9 Mbps | Κάνει λήψη με τυπική ποιότητα εικόνας μεγέθους 1440×1080 (60i/50i)

#### Μέγεθος εικόνας ταινίας (μορφή εγγραφής: MP4)

1. MENU [Μέγεθος ταινίας] επιθυμητό μέγεθος

Οι ταινίες που καταγράφονται με αυτή την κάμερα εγγράφονται σε μορφή MPEG-4, με περίπου 30 καρέ/δευτερόλεπτο (για συσκευές συμβατές με 1080 60i) ή περίπου 25 καρέ/δευτερόλεπτο (για συσκευές συμβατές με 1080 50i), σε προοδευτική λειτουργία, με ήχο AAC, μορφή mp4.

| Μέγεθος εικόνας ταινίας | Μέσος ρυθμός μετάδοσης bit | Περιγραφή
| MP4 12M | 12 Mbps | Κάνει λήψη σε μέγεθος 1440×1080
| MP4 6M | 6 Mbps | Κάνει λήψη σε μέγεθος 1280×720
| MP4 3M | 3 Mbps | Κάνει λήψη σε μέγεθος VGA

Παρατηρήσεις

- Παράγεται μια τηλεφωτογραφική εικόνα όταν επιλεγεί το μέγεθος εικόνων [MP4 3M].

- Οι ταινίες που λήφθηκαν με την ποιότητα εικόνας ρυθμισμένη σε [AVC HD 28M (PS)] δεν είναι δυνατό να εγγραφούν σε δίσκο με την ίδια ποιότητα. Μετατρέψτε την εικόνα με το "PMB" πριν από την αποθήκευση σε δίσκο.
  Οι δίσκοι DVD ή AVCHD δεν μπορούν να δημιουργηθούν από ταινίες που εγγράφηκαν σε ποιότητα [AVC HD 24M (FX)]. Αποθηκεύστε ταινίες ποιότητας [AVC HD 24M (FX)] σε δίσκους Blu-ray.

Πίσω στην κορυφή