Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Προφυλάξεις/Πληροφορίες για αυτήν την κάμερα > Πληροφορίες για αυτήν την κάμερα > GPS (DSC-HX9V μόνο)

## GPS (DSC-HX9V μόνο)

Το σύστημα αυτό σας επιτρέπει να προσδιορίζεται την ακριβή τοποθεσία σας στη γη. Οι δορυφόροι GPS βρίσκονται σε 6 τροχιές, σε απόσταση 20.000 χλμ πάνω από τη γη. Το σύστημα GPS αποτελείται από 24 ή περισσότερους δορυφόρους GPS.
Ένας δέκτης GPS λαμβάνει ραδιοσήματα από τους δορυφόρους και υπολογίζει την τρέχουσα τοποθεσία του δέκτη με βάση τις πληροφορίες των τροχιών και το χρόνο ταξιδιού των σημάτων, κτλ.
Ο προσδιορισμός της τοποθεσίας καλείται "τριγωνισμός". Ένας δέκτης GPS μπορεί να προσδιορίσει το γεωγραφικό πλάτος και το γεωγραφικός μήκος της τοποθεσίας με τη λήψη σημάτων από 3 ή περισσότερους δορυφόρους.

- Επειδή οι θέσεις των δορυφόρων GPS συνεχώς μεταβάλλονται, μπορεί να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να προσδιοριστεί η τοποθεσία ή ο δέκτης ενδέχεται να μην μπορεί να προσδιορίσει την τοποθεσία, ανάλογα με την τοποθεσία και την ώρα που χρησιμοποιείτε την κάμερα.

- Το "GPS" είναι ένα σύστημα για τον προσδιορισμό της γεωγραφικής τοποθεσίας μέσω τριγωνισμού ραδιοσημάτων από δορυφόρους GPS. Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε την κάμερα σε μέρη όπου εμποδίζονται ή αντανακλώνται τα ραδιοσήματα, όπως σκιερά μέρη που περιβάλλονται από κτίρια ή δέντρα, κτλ. Χρησιμοποιήστε την κάμερα σε περιβάλλοντα με ανοικτό ουρανό.

- Ενδέχεται να μην μπορείτε να εγγράψετε πληροφορίες τοποθεσίας σε τοποθεσίες ή καταστάσεις όπου ραδιοσήματα από τους δορυφόρους GPS δεν φτάνουν στην κάμερα, για παράδειγμα.

- Σε σήραγγες, σε εσωτερικούς χώρους ή υπό τη σκιά κτιρίων.

- Ανάμεσα από ψηλά κτίρια ή σε στενούς δρόμους που περιβάλλονται από κτίρια.

- Σε υπόγειες τοποθεσίες, τοποθεσίες που περιβάλλονται από πυκνή βλάστηση δέντρων, κάτω από ανυψωμένη γέφυρα ή σε τοποθεσίες όπου δημιουργούνται μαγνητικά πεδία, όπως κοντά σε καλώδια υψηλής τάσης.

- Κοντά σε συσκευές που δημιουργούν ραδιοσήματα της ίδιας ζώνης συχνότητας με την κάμερα: κοντά σε κινητά τηλέφωνα 1,5 GHz, κτλ.

Πληροφορίες για σφάλματα τριγωνισμού

- Αν μεταφερθείτε σε άλλη τοποθεσία αμέσως μόλις ενεργοποιήσετε την κάμερά σας, η κάμερα μπορεί να χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να ξεκινήσει τον τριγωνισμό, σε σύγκριση με αν παραμείνετε στην ίδια τοποθεσία.

- Σφάλμα που προκαλείται από τη θέση των δορυφόρων GPS
  Η κάμερα εκτελεί αυτόματα τριγωνισμό της τρέχουσας τοποθεσίας σας όταν λαμβάνει ραδιοσήματα από 3 ή περισσότερους δορυφόρους GPS. Το σφάλμα τριγωνισμού που επιτρέπεται από τους δορυφόρους GPS είναι περίπου 30 m. Ανάλογα με το περιβάλλον της τοποθεσίας, το σφάλμα τριγωνισμού μπορεί να είναι μεγαλύτερο. Σε αυτήν την περίπτωση, η πραγματική τοποθεσία σας μπορεί να μην αντιστοιχεί με την τοποθεσία στο χάρτη με βάση τις πληροφορίες GPS. Εν τω μεταξύ, οι δορυφόροι GPS ελέγχονται από το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, και ο βαθμός ακρίβειας μπορεί να αλλαχθεί σκοπίμως.

- Σφάλμα κατά τη διαδικασία τριγωνισμού
  Η κάμερα λαμβάνει περιοδικά πληροφορίες τοποθεσίας. Υπάρχει μια μικρή διαφορά ώρας ανάμεσα από το χρόνο λήψης των πληροφοριών τοποθεσίας και το χρόνο εγγραφής των πληροφοριών τοποθεσίας σε μια εικόνα. Συνεπώς, η πραγματική τοποθεσία εγγραφής μπορεί να μην αντιστοιχεί ακριβώς με την τοποθεσία στο χάρτη με βάση τις πληροφορίες GPS.

Πληροφορίες για τον περιορισμό χρήση του GPS σε αεροπλάνο

- Κατά την απογείωση και προσγείωση αεροπλάνου, απενεργοποιήστε την κάμερα, σε συμμόρφωση με τις οδηγίες που δίνονται στο αεροπλάνο.

- Αν δεν θέλετε να εγγράψετε τις πληροφορίες τοποθεσίας και κατεύθυνσης, επιλέξτε [Όχι] για τη ρύθμιση GPS.

Πληροφορίες για άλλο περιορισμό

- Χρησιμοποιήστε το GPS σύμφωνα με τους κανονισμούς του χώρου όπου βρίσκεστε ή της κατάστασης.

Πληροφορίες για το σύστημα γεωγραφικών συντεταγμένων

- Χρησιμοποιείται το σύστημα γεωγραφικών συντεταγμένων "WGS-84".

Πίσω στην κορυφή