Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Χρήση στοιχείων MENU (Λήψη) > Στοιχεία MENU (Λήψη) > Εστίαση

## Εστίαση

Χρήση του AF σε ευέλικτο σημείο
Χρήση της ημι-χειροκίνητης/χειροκίνητης εστίασης
Μπορείτε να αλλάξετε τη μέθοδο εστίασης. Χρησιμοποιήστε το μενού όταν δυσκολεύεστε να επιτύχετε σωστή εστίαση με τη λειτουργία αυτόματης εστίασης.
Το AF σημαίνει "Auto Focus" (Αυτόματη εστίαση), που είναι μια λειτουργία η οποία προσαρμόζει αυτόματα την εστίαση.
Το επιλεγμένο καρέ εύρεσης εύρους AF εμφανίζεται στην οθόνη.

1. MENU (Εστίαση) επιθυμητή λειτουργία

| (Πολλαπλή AF) | Εστιάζει αυτόματα σε ένα θέμα σε όλο το εύρος του καρέ εύρεσης. Όταν πατάτε το κουμπί κλείστρου μέχρι τη μέση σε λειτουργία λήψης ακίνητων εικόνων, εμφανίζεται ένα πράσινο καρέ γύρω από την περιοχή που βρίσκεται σε εστίαση. Όταν η λειτουργία ανίχνευσης προσώπου είναι ενεργή, το AF λειτουργεί με προτεραιότητα σε πρόσωπα.
| (Κεντρική AF) | Εστιάζει αυτόματα σε ένα θέμα στο κέντρο του καρέ εύρεσης. Αν χρησιμοποιήσετε μαζί τη λειτουργία κλειδώματος AF, μπορείτε να συνθέσετε την εικόνα όπως εσείς θέλετε.
| (AF σε ευέλικτο σημείο) | Σας επιτρέπει να μετακινήσετε το καρέ εύρεσης εύρους AF σε οποιοδήποτε σημείο επιθυμείτε στην οθόνη LCD και να εστιάσετε σε ένα εξαιρετικά μικρό θέμα σε μια στενή περιοχή.
| (Ημι-χειροκίνητα) | Εστιάζει αυτόματα και γρήγορα στην περιοχή γύρω από την απόσταση που ρυθμίστηκε. Εστιάζει αυτόματα σε ένα θέμα σε όλο το εύρος του καρέ εύρεσης. Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιμη όταν πραγματοποιείτε επανειλημμένη λήψη ενός θέματος που βρίσκεται στην ίδια απόσταση.
| (Χειροκίνητη εστίαση) | Σας επιτρέπει να εστιάσετε στο θέμα χειροκίνητα.

Παρατηρήσεις

- Όταν χρησιμοποιείτε το [Ψηφιακό ζουμ] ή το [Φωτισμός AF], το καρέ εύρεσης εύρους AF απενεργοποιείται και εμφανίζεται με μια διάστικτη γραμμή. Σε αυτήν την περίπτωση, η κάμερα λειτουργεί για να εστιάσει στα θέματα στο κέντρο της οθόνης.

- Όταν η λειτουργία εστίασης είναι σε ρύθμιση διαφορετική από [Πολλαπλή AF], δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ανίχνευσης προσώπου.

- Αν είναι ενεργοποιημένη η παρακολούθηση εστίασης, η κάμερα εστιάζει με προτεραιότητα στο θέμα που θα παρακολουθήσει.

- Μπορεί να μην είστε σε θέση να ρυθμίσετε κάποια στοιχεία MENU ανάλογα με την επιλεγμένη λειτουργία ΕΓΓ. Για λεπτομέρειες, βλ. "Στοιχεία MENU που δεν διατίθενται σε μερικές λειτουργίες ΕΓΓ". [Πληροφ.]

### Χρήση του AF σε ευέλικτο σημείο

Αυτό είναι χρήσιμο όταν φωτογραφίζετε με τη χρήση τρίποδου και το θέμα δεν βρίσκεται στο κέντρο του καρέ.
A: Καρέ εύρεσης εύρους AF (κίτρινο: ρυθμιζόμενο/λευκό: σταθερό)

1. Χρησιμοποιήστε τον τροχό ελέγχου για να ρυθμίσετε τη θέση του καρέ εύρεσης εύρους AF στο σημείο που θέλετε να εστιάσετε και κατόπιν πατήστε .

Για να επαναφέρετε τη ρύθμιση, πατήστε ξανά στο κέντρο.
Παρατήρηση

- Όταν αλλάξετε τη μέθοδο εστίασης, το καρέ εύρεσης εύρους AF που ρυθμίσατε διαγράφεται.

### Χρήση της ημι-χειροκίνητης/χειροκίνητης εστίασης

Αυτό είναι χρήσιμο όταν είναι δύσκολο να πετύχετε τη σωστή εστίαση, όπως λήψη εικόνων πίσω από ένα παράθυρο.
A: Γραμμή χειροκίνητης εστίασης
Εύρος εστίασης 5 cm έως (W), 1 m 20 cm έως (T)

1. Χρησιμοποιήστε τον τροχό ελέγχου για να ρυθμίσετε την απόσταση εστίασης που επιθυμείτε στη γραμμή χειροκίνητης εστίασης και μετά πατήστε .
   Για να διορθώσετε τη ρύθμιση, πιέστε ξανά . Χρησιμοποιήστε το /// στον τροχό ελέγχου για να ρυθμίσετε τη θέση.

Μπορείτε να περιστρέψετε τον τροχό ελέγχου για να κάνετε πρόχειρες προσαρμογές.
Παρατηρήσεις

- Εάν η απόσταση εστίασης που ρυθμίστηκε είναι πολύ κοντά, η εικόνα μπορεί να εμφανίζει σκόνη ή δαχτυλιές στο φακό. Σκουπίστε το φακό με ένα μαλακό πανί, κτλ.

- Το εύρος απόστασης εστίασης είναι περιορισμένο ανάλογα με την κλιμάκωση ζουμ.

- Όταν αλλάξετε τη μέθοδο εστίασης, η απόσταση της χειροκίνητης εστίασης που ρυθμίσατε διαγράφεται.

Σχετικό θέμα
Παρακολούθηση εστίασης
Πίσω στην κορυφή