Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Precauciones/Acerca de esta cámara > Acerca de esta cámara > GPS (DSC-HX9V solamente)

## GPS (DSC-HX9V solamente)

Este sistema le permite localizar con precisión su ubicación exacta en la Tierra. Los satélites GPS están ubicados en 6 órbitas, a 20 000 km sobre la Tierra. El sistema GPS consiste de 24 o más satélites GPS.
Un receptor GPS recibe las señales de radio de los satélites, y calcula la ubicación actual del receptor basándose en la información orbital y tiempo de viaje de las señales, etc.
La determinación de una ubicación se conoce como “triangulación”. Un receptor GPS puede determinar la longitud y latitud de una ubicación recibiendo las señales de 3 o más satélites.

- Como las posiciones de los satélites GPS varían constantemente, es posible que lleve más tiempo determinar la ubicación o que el receptor no pueda determinar la ubicación en absoluto, dependiendo de la ubicación y la hora en las que utilice la cámara.

- “GPS” es un sistema para determinar la ubicación geográfica triangulando las señales de radio de los satélites GPS. Evite utilizar la cámara en lugares donde las señales de radio sean bloqueadas o reflejadas, tal como en un lugar sombrío rodeado de edificios o árboles, etc. Utilice la cámara en entornos de cielo abierto.

- Es posible que no se pueda grabar la información de ubicación en lugares o situaciones donde las señales de radio de los satélites GPS no alcancen la cámara como se indica a continuación.

- En túneles, en interiores o bajo la sombra de edificios.

- Entre edificios altos o en calles estrechas rodeadas de edificios.

- En lugares subterráneos, lugares rodeados de árboles frondosos, bajo un puente elevado, o en lugares donde se generen campos magnéticos, como cerca de cables de alta tensión.

- Cerca de dispositivos que generen señales de radio de la misma banda de frecuencia que la cámara: cerca de teléfonos móviles de banda de 1,5 GHz etc.

Acerca de los errores de triangulación

- Si se mueve a otra ubicación justo después de encender la cámara, es posible que lleve más tiempo a la cámara iniciar la triangulación, comparado con cuando permanece en el mismo sitio.

- Error causado por la posición de los satélites GPS
  La cámara triangula automáticamente su ubicación actual cuando recibe señales de radio de 3 o más satélites GPS. El error de triangulación permitido por los satélites GPS es de unos 30 m Dependiendo del entorno de la ubicación, el error de triangulación podrá ser mayor. En este caso, es posible que su ubicación actual no coincida con la ubicación en el mapa basada en la información GPS. Por el momento, los satélites GPS están controlados por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, y el grado de precisión puede cambiar internacionalmente.

- Error durante el proceso de triangulación
  La cámara adquiere la información de ubicación periódicamente. Hay una ligera diferencia de tiempo entre cuando se adquiere la información de ubicación y cuando la información de ubicación se graba en una imagen, por lo tanto, la ubicación real de la grabación podrá no coincidir exactamente con la ubicación en el mapa basado en la información GPS.

Acerca de las restricciones de uso de GPS en un avión

- Durante el despegue y aterrizaje de un avión, apague la cámara, como le será indicado hacer en el anuncio que se hace a bordo.

- Si no quiere grabar la información de ubicación y dirección, seleccione [Desactivar] para el ajuste GPS.

Acerca de otras restricciones

- Utilice el GPS de acuerdo con los reglamentos del lugar o situación.

Acerca del sistema de coordenadas geográficas

- Se utiliza el sistema de coordenadas geográficas “WGS-84”.

Volver al principio