Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Käyttö tietokoneen kanssa > Levyn luonti videoista > AVCHD-levyjen luominen

## AVCHD-levyjen luominen

HD-kuvanlaatuinen AVCHD-levy voidaan luoda tietokoneeseen tuoduista [AVCHD-näkymä]-tilan videoista käyttäen mukana toimitettua PMB-ohjelmistoa.

1. Kytke tietokoneeseen virta ja aseta käyttämätön levy DVD-asemaan.

1. Käynnistä PMB.

1. Valitse [AVCHD-näkymä]-tilan videot, jotka tallennetaan levylle.

1. Kosketa (Create Discs) ja valitse sitten [Create AVCHD Format Discs (HD)].

1. Luo levy noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

AVCHD-levyjen toistaminen tietokoneessa
AVCHD-levyjä voidaan toistaa tietokoneessa käyttämällä PMB-ohjelmiston mukana asennettua Player for AVCHD -ohjelmaa. Käynnistä ohjelma napsauttamalla [Start] [All Programs] [PMB] [PMB Launcher] [View] [Player for AVCHD].
Lisätietoja on Player for AVCHD -ohjelman ohjeessa.

- Tietokoneympäristön mukaan kuvia ei välttämättä toisteta sulavasti.

Huomautuksia

- Varmista, että PMB on jo asennettu. [Tietoja]

- Seuraavia kuvia ei voi tallentaa AVCHD-levylle:

- Valokuvat

- MP4-videot

- [AVC HD 28M (PS)]- tai [AVC HD 24M (FX)] -tilassa tallennetut videot

- Levyn luominen voi kestää jonkin aikaa.

- [AVCHD-näkymä]-tilan videot ovat videoita, joiden tallennukseen on käytetty [Videomuoto]-asetusta [AVCHD 60i/60p] (1080 60i -yhteensopivat laitteet) tai [AVCHD 50i/50p] -asetusta (1080 50i -yhteensopivat laitteet).

Takaisin ylös