Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Prise de vue > Réglage du mode de prise de vue d’image fixe > Prise de vue expo manuelle

## Prise de vue expo manuelle

Vous pouvez effectuer la prise de vue avec votre exposition préférée en réglant manuellement la vitesse d’obturation et la valeur d’ouverture.

1. Placez le sélecteur de mode sur (Prise de vue expo manuelle).

1. Appuyez sur de la molette de commande pour sélectionner la vitesse d’obturation, l’ouverture (valeur F), la mise au point ou la vitesse ISO.

- Chaque fois que vous appuyez au centre de la molette de commande, l’élément à régler change.

- Lorsque vous voulez régler la mise au point, vous pouvez aussi sélectionner MENU [Mise au P] et sélectionner (AF spot flexible), (Semi-manuel) ou (Mise au point manuelle).

- Lors de la prise de vue en mode Prise de vue expo. manuelle avec la Détection de sourire [Act], de la molette de commande est utilisé pour la mise au point continue. Les paramètres tels que la vitesse d’obturation, l’ouverture (valeur F), la mise au point et ISO ne peuvent pas être réglés.

1. Tournez la molette de commande pour sélectionner une valeur.

Molette de commande | Fonction
| Déplacement des éléments
| Réglages de vitesse d’obturation, d’ouverture (valeur F), de mise au point ou de vitesse ISO

- Sélectionnez une vitesse d’obturation de 1/1600 seconde à 30 secondes.

- Lorsque le zoom est placé complètement sur W, vous pouvez sélectionner une ouverture de F3,3 ou F8 (lors d’une utilisation avec le filtre ND (Neutral Density (densité neutre)) interne).
  Lorsque le zoom est placé complètement sur T, vous pouvez sélectionner une ouverture de F5,9 ou F14 (lors d’une utilisation avec le filtre ND (Neutral Density (densité neutre)) interne).

1. Appuyez sur le déclencheur pour prendre l’image.

Réglage de la vitesse d’obturation et de l’ouverture (valeur F)
La différence entre les réglages et l’exposition correcte jugée par l’appareil apparaît comme valeur EV sur l’écran.
A: Vitesse d’obturation
B: Ouverture (valeur F)
C: EV

- 0EV est la valeur jugée comme la mieux appropriée par l’appareil.

- Lorsque la vitesse d’obturation est d’une seconde ou plus lente, elle est indiquée par [”], [1”] par exemple.

- Lorsque vous réglez une vitesse d’obturation plus lente, il est recommandé d’utiliser un trépied pour éviter les effets de vibration.

- Lorsque la vitesse d’obturation devient inférieure à une certaine vitesse, la fonction d’obturation lente NR est automatiquement activée pour réduire le bruit d’image et apparaît sur l’écran.

- Si vous sélectionnez des vitesses d’obturation lente, le traitement des données prend du temps.

Remarques

- Si une exposition correcte n’est pas obtenue avec vos réglages, les indicateurs de valeur de réglage clignotent sur l’écran lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course. Vous pouvez effectuer la prise de vue dans ces conditions, mais il est recommandé de régler à nouveau l’exposition.

- Il est possible que vous ne puissiez pas régler certaines fonctions ou paramètres MENU selon le mode ENR sélectionné. Pour plus d’informations, voir « Fonctions non disponibles en certains modes ENR » [Détails] et « Paramètres MENU non disponibles en certains modes ENR ». [Détails]

Rubrique associée
ISO
EV
Mise au P
Haut