Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Avant utilisation > Noms des pièces et liste des icônes affichées sur l’écran > Liste des icônes affichées sur l’écran

## Liste des icônes affichées sur l’écran

Liste des icônes de mode de prise de vue
Liste des icônes de mode de visualisation
Des icônes s’affichent sur l’écran pour indiquer l’état de l’appareil.
Vous pouvez modifier l’affichage sur écran à l’aide de (Réglage affichage) de la molette de commande.

### Liste des icônes de mode de prise de vue

Affichage | Indication
| Charge restante de la batterie
| Faible charge de la batterie
| Taille d’image/Taille d’image panoramique/Qualité
9 | Nombre d’images enregistrables (Dual Rec)
| Mode Rappel de mémoire
| Sélection scène
| Mode de prise de vue
| Icône de Reconnaissance de scène
| Balance des blancs
| Réglage balance des blancs
| Avertissement de vibrations
| Mode de mesure
| Atténuation yeux fermés
| Reconnaissance de scène
| Icône de superposition pour Auto supérieur
| Intervalle de prise de vue en rafale
| Prise de vue Bracketing
| Réglage Bracketing
| Mode couleur
| Saturation des couleurs
| Contraste
| Netteté
| Indicateur de sensibilité de détection de sourire
1.4 | Facteur de zoom

Affichage | Indication
| Verrouillage AE/AF
| Semi-manuelle
| Mise au point manuelle
| Barre de mise au point manuelle
ISO400 | Numéro ISO
| Obturation lente NR
125 | Vitesse d’obturation
F3.3 | Valeur d’ouverture
+2.0EV | Valeur d’exposition
| Indicateur de cadre de télémètre AF

Affichage | Indication
| Dossier d’enregistrement
96 | Nombre d’images enregistrables
| Écriture dans mémoire tampon
CAPTURE | Capture
100Min | Durée enregistrable
| Support d’enregistrement (carte mémoire, mémoire interne)
| Affichage Mode Eye-Fi
| Indicateur d’avertissement concernant l’enregistrement d’image fixe
| Orientation (DSC-HX9V seulement)
| État de triangulation GPS (DSC-HX9V seulement)
| Mode flash
C:32:00 | Affichage d’autodiagnostic
| Illuminateur d’assistance AF
| Atténuation des yeux rouges
| Effet de flou
| Charge du flash

Affichage | Indication
| Retardateur
| Détection de visage
| Destination (DSC-HX9 seulement)
| Effet peau douce
| Fichier base de données plein/Erreur fichier base de données
| Avertissement de surchauffe
| Inscrire date
| Réduction de bruit du vent
| Cadre du télémètre AF
| Fils de réticule du spotmètre
| Histogramme
ENREG. Veille | Enregistrement d’un film/Veille film
0:12 | Durée d’enregistrement (m:s)

### Liste des icônes de mode de visualisation

Affichage | Indication
| Charge restante de la batterie
| Faible charge de la batterie
| Taille d’image/Taille d’image panoramique/Qualité
| Mode de visualisation
| Réglages TransferJet
| Images 3D
| Images en rafale
| Image principale dans le groupe de rafales
| Protéger
| Ordre d’impression (DPOF)
| Zoom de lecture

Affichage | Indication
101-0012 | Numéro de dossier-fichier
2011 1-1 9:30 AM | Date/heure d’enregistrement de l’image lue

Affichage | Indication
| Dossier de lecture
12/12 | Numéro de l’image/Nombre d’images enregistrées dans l’intervalle de dates, dossier sélectionné
| Support de lecture (carte mémoire, mémoire interne)
| Affichage Mode Eye-Fi
| Mode flash
| Mode de mesure
| Balance des blancs
C:32:00 | Affichage d’autodiagnostic
ISO400 | Numéro ISO

Affichage | Indication
500 | Vitesse d’obturation
+2.0EV | Valeur d’exposition
F3.3 | Valeur d’ouverture
| Fichier base de données plein/Erreur fichier base de données
| Avertissement de surchauffe
| Lecture
| Lecture à vitesse variable
| Barre de lecture
00:00:12 | Compteur
| Orientation
| Informations GPS
35˚37´32˝N 139˚44´31˝E | Affichage de latitude et longitude
| Histogramme apparaît lorsque l’affichage d’histogramme est désactivé.
| Volume

Haut