Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue) > Paramètres MENU (Prise de vue) > Qualité du film/Taille film

## Qualité du film/Taille film

Plus la taille de l’image de film est grande, meilleure est la qualité d’image. Plus la quantité de données utilisées par seconde (débit binaire moyen) est élevée, meilleure est la qualité d’image.
Sélectionnez un format d’enregistrement de film en appuyant sur MENU (Réglages) (Réglages prise de vue) [Format Film] en mode prise de vue. [Détails]
Si le [Format Film] est [AVCHD 60i/60p] (pour les dispositifs compatibles 1080 60i) ou [AVCHD 50i/50p] (pour les dispositifs compatibles 1080 50i), sélectionnez la taille de film dans [Qualité du film]. Si le [Format Film] est [MP4], sélectionnez-la dans [Taille film].

#### Qualité de film (format d’enregistrement : [AVCHD 60i/60p] (pour les dispositifs compatibles 1080 60i) ou [AVCHD 50i/50p] (pour les dispositifs compatibles 1080 50i)

1. MENU [Qualité du film] le mode souhaité

Les films pris dans ce format sont enregistrés en format AVCHD, à environ 60 trames/sec (pour les dispositifs compatibles 1080 60i) ou 50 trames/sec (pour les dispositifs compatibles 1080 50i), en mode entrelacé, avec audio Dolby Digital.
Sinon, les films pris dans ce format sont enregistrés en format AVCHD, à environ 60 trames/sec (pour les dispositifs compatibles 1080 60i) ou 50 trames/sec (pour les dispositifs compatibles 1080 50i), en mode progressif, avec audio Dolby Digital.

| Qualité de film | Débit binaire moyen | Description
| AVC HD 28M (PS) | 28 Mb/s | Prise de vue à une qualité d’image maximum de taille 1920×1080 (60p/50p)
| AVC HD 24M (FX) | 24 Mb/s | Prise de vue à une qualité d’image maximum de taille 1920×1080 (60i/50i)
| AVC HD 17M (FH) | 17 Mb/s | Prise de vue à une haute qualité d’image de taille 1920×1080 (60i/50i)
| AVC HD 9M (HQ) | 9 Mb/s | Prise de vue à une qualité d’image standard de taille 1440×1080 (60i/50i)

#### Taille d’image de film (format d’enregistrement : MP4)

1. MENU [Taille film] la taille souhaitée

Les films pris avec cet appareil sont enregistrés en format MPEG-4, à environ 30 trames/sec (pour les dispositifs compatibles 1080 60i) ou environ 25 trames/sec (pour les dispositifs compatibles 1080 50i), en mode progressif, avec audio AAC, format mp4.

| Taille d’image de film | Débit binaire moyen | Description
| MP4 12M | 12 Mb/s | Prise de vue en taille 1440×1080
| MP4 6M | 6 Mb/s | Prise de vue en taille 1280×720
| MP4 3M | 3 Mb/s | Prise de vue en taille VGA

Remarques

- Une image téléphoto est produite lorsque la taille d’image [MP4 3M] est sélectionnée.

- Des films pris avec la qualité d’image placée sur [AVC HD 28M (PS)] ne peuvent pas être enregistrés sur un disque avec la même qualité. Convertissez l’image à l’aide de « PMB » avant d’effectuer la sauvegarde sur un disque.
  Des disques DVD ou AVCHD ne peuvent pas être créés à partir de films enregistrés en qualité [AVC HD 24M (FX)]. Sauvegardez des films de qualité [AVC HD 24M (FX)] sur des disques Blu-ray.

Haut