Korisnički priručnik za Cyber-shot
Ispis
Glavna stranica > Korištenje ikona MENU (snimanje) > Opcije MENU (snimanje) > Kvalitet videozapisa/Veličina videozapisa

## Kvalitet videozapisa/Veličina videozapisa

Što su veće dimenzije slike videozapisa, veća je kvaliteta. Što je veći broj podataka u sekundi (prosječni protok bitova u sekundi) kakvoća slike bit će veća.
Format videozapisa odaberite pritiskom na MENU (Postavke) (Postavke Snimanja) [Format videozapisa] u načinu snimanja. [Pojedinosti]
Ako je [Format videozapisa] [AVCHD 60i/60p] (za kompatibilne uređaje 1080 60i) ili [AVCHD 50i/50p] (za kompatibilne uređaje 1080 50i), odaberite veličinu videozapisa iz [Kvalitet videozapisa]. Ako je [Format videozapisa] [MP4], odaberite iz [Veličina videozapisa].

#### Kakvoća videozapisa (format snimanja: [AVCHD 60i/60p] (za kompatibilne uređaje 1080 60i) ili [AVCHD 50i/50p] (za kompatibilne uređaje 1080 50i))

1. MENU [Kvalitet videozapisa] željeni način

Videozapisi snimljeni u ovom formatu snimljeni su u formatu AVCHD, brzinom od približno 60 polja u sekundi (kod kompatibilnih uređaja 1080 60i) ili 50 polja u sekundi (kod kompatibilnih uređaja 1080 50i), u isprepletenom načinu rada sa zvukom formata Dolby Digital.
Inače su videozapisi snimljeni u ovom formatu snimljeni u formatu AVCHD , brzinom od približno 60 kadrova u sekundi (kod kompatibilnih uređaja 1080 60i) ili 50 kadrova u sekundi (kod kompatibilnih uređaja 1080 50i), u progresivnom načinu rada sa zvukom formata Dolby Digital.

| Kakvoća videozapisa | Prosječni protok bitova u sekundi | Opis
| AVC HD 28M (PS) | 28 Mb/s | Snimanje s najvišom kakvoćom slike veličine 1920×1080 (60p/50p)
| AVC HD 24M (FX) | 24 Mb/s | Snimanje s najvišom kakvoćom slike veličine 1920×1080 (60i/50i)
| AVC HD 17M (FH) | 17 Mb/s | Snimanje s visokom kakvoćom slike veličine 1920×1080 (60i/50i)
| AVC HD 9M (HQ) | 9 Mb/s | Snimanje sa standardnom kakvoćom slike veličine 1440×1080 (60i/50i)

#### Veličina slike videozapisa (format snimanja: MP4)

1. MENU [Veličina videozapisa] željena veličina

Videozapisi snimljeni ovim fotoaparatom snimaju se u MPEG-4 formatu brzinom od približno 30 kadrova u sekundi (kod 1080 60i kompatibilnih aparata) ili 25 polja u sekundi (kod 1080 50i kompatibilnih aparata) na progresivan način s AAC zvukom, mp4 format.

| Veličina videozapisa | Prosječni protok bitova u sekundi | Opis
| MP4 12M | 12 Mb/s | Snimanje u 1440×1080 veličini
| MP4 6M | 6 Mb/s | Snimanje u 1280×720 veličini
| MP4 3M | 3 Mb/s | Snimanje u VGA veličini

Napomene

- Telefoto slika nastaje kada je odabrana veličina slike [MP4 3M].

- Videozapisi snimljeni s kakvoćom slike postavljenom na [AVC HD 28M (PS)] ne mogu se na disk snimiti s istom kakvoćom. Prije snimanja na disk sliku konvertirajte pomoću »PMB« tehnologije.
  DVD ili AVCHD diskovi ne mogu se kreirati od videozapisa snimljenih u [AVC HD 24M (FX)] kakvoći. Spremite videozapise [AVC HD 24M (FX)] kakvoće na Blu-ray diskove.

Natrag na vrh