Korisnički priručnik za Cyber-shot
Ispis
Glavna stranica > Promjena postavki > Glavne Postavke > Postavlj. GPS-a (samo DSC-HX9V)

## Postavlj. GPS-a (samo DSC-HX9V)

Provjera statusa triangulacije
Ugrađeni GPS i senzor za smjer ovog fotoaparata prikupljaju podatke o lokaciji ili smjeru snimanja te ih snimaju na slike. Pomoću isporučenog softvera »PMB« možete uvoziti fotografije i videozapise snimljene s lokacijom i smjerom snimanja na računalo i uživati u njihovom gledanju s mapom koja prikazuje lokaciju snimanja. Pojedinosti potražite u »PMB pomoć«.

1. MENU (Postavke) (Glavne Postavke) [Postavlj. GPS-a] željeni način

| Uključeno | Aktiviran je GPS senzor za smjer.
| Isključeno | Deaktiviran je GPS senzor za smjer. Ako ne želite snimiti podatke o lokaciji i smjeru postavite, odaberite [Isključeno] za GPS postavku.

Za primanje GPS signala

- Pravilna triangulacija nije moguća u zatvorenom prostoru ili u blizini visokih zgrada. Svoj fotoaparat koristite na otvorenom području vani, te ga ponovo uključite.

- Ako se ne pojavi nijedna ikona triangulacije, čak i ako pričekate nekoliko minuta, možda se nalazite u području u kojem je prijem GPS signala otežan ili nemoguć. Započnite snimati na mjestu na kojem se nalazite ili se prebacite vani na otvoreni prostor. Ako snimate na mjestu na kojem se nalazite, neće se snimiti podaci o lokaciji.

Napomene

- Smjer snimanja se ne snima kad se snimaju videozapisi.

- Podaci o lokaciji i smjeru se ne snimaju kad se videozapis snima u internu memoriju.

- Tijekom polijetanja i slijetanja zrakoplova isključite fotoaparat što će od vas tražiti i obavijesti koje dobijete u zrakoplovu.

- Koristite GPS sukladno pravilima mjesta ili okolnosti.

- Kad prvi put koristite GPS ili kad ga koristite ponovo nakon dugo vremena nekorištenja, možda će trebati od nekoliko desetina sekundi do nekoliko minuta da se prikupe podaci o lokaciji. Vrijeme triangulacije može se skratiti prikupljanjem GPS assist podataka. [Pojedinosti]

- Podaci o smjeru snimanja koje prikupi ovaj fotoaparat temelje se na magnetskom sjeveru (smjer prema kojem pokazuje igla u kompasu).

- Ako se fotoaparat nalazi u blizini magneta ili metala, može doći do pogreške u senzoru za smjer. Držite fotoaparat podalje od magneta ili metala, ako je ikako moguće.

- Ispravan smjer snimanja možda se neće snimiti ili prikazati u sljedećim slučajevima:

- U blizini zgrade, pješačkog mosta, željeznog mosta, vozila, željeznog tornja

- Blizu električnog aparata kao što je televizor, zvučnik, hladnjak, mobilni telefon, slušalice

- U blizini čeličnog stola ili stolca itd.

- Podaci o smjeru postat će nestabilni ako se fotoaparat usmjeri prema gore.

- GPS senzor nemojte pokrivati prstom kad tražite GPS satelite ili kad vršite triangulaciju. Ovo smanjuje osjetljivost GPS senzora i triangulacija može ne uspjeti.

### Provjera statusa triangulacije

Indikator se mijenja sukladno jačini prijema GPS signala kad se aktivira GPS. Status triangulacije može se provjeriti i pomoću [Informacije o položaju]. [Pojedinosti] Smjer snimanja možete provjeriti pomoću ikone smjera prikazane na zaslonu.

Status triangulacije | GPS indikatori | Status GPS prijema
Isključeno | Nema indikatora | [Postavlj. GPS-a] postavljeno na [Isključeno] ili je došlo do pogreške.
Otežano |  | Vaš fotoaparat ne može pronaći GPS signal, te stoga ne može prikupiti podatke o lokaciji. Fotoaparat koristite na otvorenom području.
Traženje |  | Traženje GPS satelita. Pokretanje triangulacije može potrajati nekoliko minuta.
Triangulacija |  | Vaš fotoaparat prima GPS signal i može prikupiti podatke o lokaciji.

Smjer snimanja | Indikatori
Sjever |
Zapad |
Jug |
Istok |

Povezana tema
Informacije o položaju (samo DSC-HX9V)
GPS assist podaci (samo DSC-HX9V)
Autom. PODEŠ sata (samo DSC-HX9V)
Aut. PODEŠ područ. (samo DSC-HX9V)
GPS (samo DSC-HX9V)
Natrag na vrh