Korisnički priručnik za Cyber-shot
Ispis
Glavna stranica > Snimanje > Postavljanje načina snimanja fotografija > Snim. s ruč. određ. ekspozicije

## Snim. s ruč. određ. ekspozicije

Možete snimati pri svojoj omiljenoj ekspoziciji, ako ručno postavite vrijeme ekspozicije i otvor blende.

1. Namjestite birač moda na (Snim. s ruč. određ. ekspozicije).

1. Pritisnite na kotačiću za upravljanje kako biste odabrali duljinu ekspozicije, otvor blende (F vrijednost), izoštravanje ili ISO brzinu.

- Svaki put kad pritisnete središte kotačića za upravljanje, promijenit će se stavka koja se postavlja.

- Kad želite postaviti izoštravanje, možete odabrati i MENU [Izoštravanje] i odaberite (Fleksibilni Spot AF), (Poluručno) ili (Ručno izoštravanje).

- Kod snimanja u načinu Snimanje s ručnim određivanjem ekspozicije sa Okidanjem na osmijeh [Uključeno], na kotačiću za upravljanje se koristi za praćenje izoštravanja. Postavke kao što su duljina ekspozicije, otvor blende (F vrijednost), izoštravanje i ISO ne mogu se podesiti.

1. Okrećite kotačić za upravljanje kako biste odabrali vrijednost.

Kotačić za upravljanje | Značajka
| Stavke u pokretu
| Postavke duljine ekspozicije, otvora blende (F vrijednost), izoštravanja ili ISO osjetljivosti

- Odaberite vrijeme ekspozicije od 1/1600 sekunde do 30 sekundi.

- Kad se zum postavi sasvim na W, možete odabrati otvor blende od F3,3 ili F8 (kad se koristi s internim ND (Neutral Density) filtrom).
  Kad se zum postavi sasvim na T, možete odabrati otvor blende od F5,9 ili F14 (kad se koristi s internim ND (Neutral Density) filtrom).

1. Pritisnite okidač kako biste snimili sliku.

Postavljanje vremena ekspozicije i otvora blende (F vrijednost)
Razlika između postavki i točne ekspozicije koju izmjeri fotoaparat na zaslonu se prikazuje kao EV.
A: Vrijeme ekspozicije
B: Otvor blende (F vrijednost)
C: EV

- 0EV je vrijednost koja se procjenjuje kao najprikladnija za fotoaparat.

- Kad je vrijeme ekspozicije jedna sekunda ili više, onda se ono označava s [”], primjerice, [1”].

- Kad je vrijeme ekspozicije dulje, preporuča se korištenje stativa kako bi se spriječili efekti vibracije.

- Kad je vrijeme ekspozicije dulje od određenog vremena, aktivira se funkcija smanjenja šuma kod dugog vremena ekspozicije kako bi se smanjio šum slike, a na zaslonu se prikazuje .

- Ako odaberete duga vremena ekspozicije, potrebno je više vremena za obradu podataka.

Napomene

- Ako se vašim postavkama ne dobije odgovarajuća ekspozicija, indikatori za postavljanje vrijednost na zaslonu će treperiti kad se okidač pritisne dopola. Možete snimati u ovim uvjetima, ali se preporuča ponovno podešavanje ekspozicije.

- Možda nećete moći postaviti neke funkcije ili opcije MENU ovisno o odabranom načinu snimanja. Podrobnije informacije potražite u »Funkcijama koje nisu dostupne u nekim načinima snimanja« [Pojedinosti] i »Opcijama MENU koje nisu dostupne u nekim načinima snimanja«. [Pojedinosti]

Povezana tema
ISO
EV
Izoštravanje
Natrag na vrh