Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > A MENU elemek használata (Fényképezés) > MENU elemek (Fényképezés) > Videó minőség/Videó méret

## Videó minőség/Videó méret

Minél nagyobb a mozgókép mérete, annál jobb minőségű. Minél több adatot rögzít másodpercenként (átlagos bitsebesség), annál jobb a kép minősége.
A mozgókép-rögzítési formátum kiválasztásához nyomja meg: MENU (Beállítások) (Felvétel beállítások) [Mozgókép formát.] fényképezés üzemmódban. [Részletek]
Ha a [Mozgókép formát.] [AVCHD 60i/60p] (1080 60i kompatibilis eszközök esetében) vagy [AVCHD 50i/50p] (1080 50i kompatibilis eszközök esetében), válassza ki a mozgókép méretét a [Videó minőség] listából. Ha a [Mozgókép formát.] [MP4], válasszon a [Videó méret] listából.

#### Mozgóképminőség (rögzítési formátum: [AVCHD 60i/60p] (1080 60i kompatibilis eszközök esetében) vagy [AVCHD 50i/50p] (1080 50i kompatibilis eszközök esetében))

1. MENU [Videó minőség] kívánt üzemmód

Az ebben a formátumban készített mozgóképek AVCHD formátumúak, körülbelül 60 képkocka/mp (1080 60i kompatibilis eszközökhöz) vagy 50 képkocka/mp (1080 50i kompatibilis eszközökhöz) sebességgel, váltott soros üzemmódban, Dolby Digital hanggal.
Különben az ebben a formátumban készített mozgóképek AVCHD formátumúak, körülbelül 60 képkocka/mp (1080 60i kompatibilis eszközökhöz) vagy 50 képkocka/mp (1080 50i kompatibilis eszközökhöz) sebességgel, progresszív üzemmódban, Dolby Digital hanggal.

| Mozgóképminőség | Átlagos bitsebesség | Leírás
| AVC HD 28M (PS) | 28 Mbps | Felvétel 1920×1080 (60p/50p) méretű legjobb képminőséggel
| AVC HD 24M (FX) | 24 Mbps | Felvétel 1920×1080 (60i/50i) méretű legjobb képminőséggel
| AVC HD 17M (FH) | 17 Mbps | Felvétel 1920×1080 (60i/50i) méretű jó képminőséggel
| AVC HD 9M (HQ) | 9 Mbps | Felvétel 1440×1080 (60i/50i) méretű normál képminőséggel

#### Mozgóképméret (rögzítési formátum: MP4)

1. MENU [Videó méret] kívánt méret

A fényképezőgéppel készített mozgóképek MPEG-4 formátumúak, körülbelül 30 képkocka/s (1080 60i-kompatibilis eszközökhöz) vagy körülbelül 25 képkocka/s (1080 50i-kompatibilis eszközökhöz) sebességgel, progresszív üzemmódban, AAC hanggal, mp4 formátumban.

| Mozgóképméret | Átlagos bitsebesség | Leírás
| MP4 12M | 12 Mbps | Felvétel 1440×1080 méretben
| MP4 6M | 6 Mbps | Felvétel 1280×720 méretben
| MP4 3M | 3 Mbps | Felvétel VGA méretben

Megjegyzések

- Teleobjektíves kép készül, ha [MP4 3M] képméret van kiválasztva.

- Az [AVC HD 28M (PS)] képminőséggel rögzített mozgóképeket nem lehet változatlan minőségben lemezre írni. Lemezre mentés előtt konvertálja a képet a „PMB” programmal.
  [AVC HD 24M (FX)] minőségben rögzített mozgóképekből nem lehet DVD vagy AVCHD lemezeket készíteni. Az [AVC HD 24M (FX)] minőségű mozgóképet mentse Blu-ray lemezekre.

Vissza a tetejére