Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > Fényképezés > Fényképezőfunkciók használata > Sorozatkép/Expozíció-eltol.

## Sorozatkép/Expozíció-eltol.

Fényképezés üzemmódként Egy (egyetlen kép), Sorozatkép vagy Expozíció-eltolás választható.

1. Nyomja meg a (Sorozatkép beállítások) gombot a vezérlőtárcsán.

1. Válassza ki a kívánt üzemmódot a vezérlőtárcsával.

| (Egy) | A fényképezőgép egyetlen képet készít.
| (Sorozatkép) | A fényképezőgép akár 10 képet is készít sorozatban egymás után, ha lenyomva tartja az exponálógombot.
| (Expozíció-eltolás) | A fényképezőgép egy 3 képből álló sorozatot készít, mindegyik képre más beállításokat alkalmazva.

Megjegyzések

- [Vaku] beállítása [Ki].

- Ha önkioldóval készít felvételt, a készülék egy legfeljebb 10 képes sorozatot rögzít, ha [Sorozatkép] lett kiválasztva, és 3 képes sorozatot rögzít – mindegyik képre más beállításokat alkalmazva –, ha [Expozíció-eltolás] lett kiválasztva.

- Ha [Sorozatkép] lett kiválasztva, a [Fókusz], a [Fehéregyensúly], és az [EV ] az első képhez lesz beállítva, és a többi képhez is ezeket a beállításokat használja a készülék.

- Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, illetve a belső memória vagy a memóriakártya megtelt, a sorozatfényképezés leáll.

- A [VGA] képméretet állítja be, amikor a készülék a belső memóriába vesz fel.

- A kiválasztott felvételi üzemmódtól függően elképzelhető, hogy bizonyos funkciók vagy MENU elemek nem választhatók. A részleteket lásd: „Bizonyos felvételi üzemmódokban nem elérhető funkciók” [Részletek] és „MENU Bizonyos felvételi üzemmódokban nem elérhető elemek”. [Részletek]

Kapcsolódó témakörök
Sorozatkép felvételi időköz
Expozíció-eltolási beállítások
Vissza a tetejére