Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > Megtekintés > Képek törlése > Törlés gomb

## Törlés gomb

Lehetővé teszi a nem kívánt fényképek kiválasztását törléshez.
Képeket a MENU gombról is törölhet. [Részletek]

1. Nyomja meg a (Lejátszás) gombot, hogy átváltson a lejátszás üzemmódra.

1. / (Törlés) gomb kívánt üzemmód a vezérlőtárcsán

A dátum valamennyi képe Minden ebben a mappában Összes AVCHD megtek. fájl | Törli a kiválasztott dátumtartomány vagy mappa összes képét vagy [AVCHD megtek.] mozgóképét. A 2. lépés után nyomja meg: [OK] .
Több kép | Lehetővé teszi egyszerre több kép kiválasztását és törlését. A 2-es lépés után tegye a következőket. Válasszon ki egy képet, majd nyomja meg a gombot. A kiválasztott kép jelölést kap. Ismételje meg a fenti lépéseket, míg nem marad több törlendő kép. Válassza ki ismét a jellel ellátott képet a jel törléséhez. MENU [OK]
Ezt a képet | Törli az éppen megjelenített képet.
A sor.kép csop. össz. képe | Egyszerre törli a kijelölt sorozatkép csoport összes képét. A 2. lépés után nyomja meg: [OK] .
Mind, kivéve ez a kép | Törli az összes képet a sorozatkép csoportból a Sorozatkép csoport kijelzés üzemmódban kijelölt kép kivételével. A 2. lépés után nyomja meg: [OK] .
Visszavon | Elveti a törlést.

A képek kiválasztásakor átválthat az indexképes és az egyképes kijelzési mód között
Indexképes üzemmódban fordítsa el a W/T (zoom) kart a T oldal felé (), hogy visszatérjen egyképes üzemmódba, illetve egyképes üzemmódban fordítsa el a kart a W oldal felé (), hogy visszatérjen indexképes üzemmódba.

- Az egyképes és indexképes üzemmód között [Véd], [TransferJet küldés] és [Nyomtatás (DPOF)] esetén is átválthat.

Megjegyzések

- Egyszerű üzemmódban csak [1 kép] vagy [Min. kép] választható a képek törléséhez.

- Ha a belső memória használatos a készített képek tárolására, a [Megtekintő üzemmód] [Mappa megtek.] lesz.

- [AVCHD megtek.] mozgóképek felvételekor a [Mozgókép formát.] beállítása [AVCHD 60i/60p] (1080 60i kompatibilis eszközök esetében), illetve [AVCHD 50i/50p] (1080 50i kompatibilis eszközök esetében).

Kapcsolódó témakörök
Töröl
Vissza a tetejére