Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > De MENU-onderdelen gebruiken (opnemen) > MENU-onderdelen (Opnemen) > Bewegend-beeldkwaliteit/Filmformaat

## Bewegend-beeldkwaliteit/Filmformaat

Hoe groter het bewegend-beeldformaat, hoe hoger de beeldkwaliteit. Hoe groter de hoeveelheid gegevens die per seconde worden vastgelegd (gemiddelde bitsnelheid), hoe hoger de beeldkwaliteit.
Selecteer een formaat voor het opnemen van bewegende beelden door op MENU (Instellingen) (Opname-instellingen) [Bew.-beeldformaat] te drukken in de opnamefunctie. [Details]
Als [Bew.-beeldformaat] is ingesteld op [AVCHD 60i/60p] (voor 1080 60i-compatibele apparaten) of [AVCHD 50i/50p] (voor 1080 50i-compatibele apparaten), selecteert u het bewegend-beeldformaat bij [Bewegend-beeldkwaliteit]. Als [Bew.-beeldformaat] is ingesteld op [MP4], selecteert u bij [Filmformaat].

#### Kwaliteit van de bewegende beelden (opnemen in het formaat: [AVCHD 60i/60p] (voor 1080 60i-compatibele apparaten) of [AVCHD 50i/50p] (voor 1080 50i-compatibele apparaten))

1. MENU [Bewegend-beeldkwaliteit] gewenste functie

Bewegende beelden die zijn opgenomen in dit formaat worden opgeslagen in het AVCHD-formaat met ongeveer 60 velden per seconde (voor 1080 60i-compatibele apparaten) of 50 velden per seconde (voor 1080 50i-compatibele apparaten) in de geïnterlinieerde functie, met Dolby Digital-geluid.
Anders worden bewegende beelden die zijn opgenomen in dit formaat opgeslagen in het AVCHD-formaat met ongeveer 60 frames per seconde (voor 1080 60i-compatibele apparaten) of 50 frames per seconde (voor 1080 50i-compatibele apparaten) in de progressieve functie, met Dolby Digital-geluid.

| Bewegend-beeldkwaliteit | Gemiddelde bitsnelheid | Beschrijving
| AVC HD 28M (PS) | 28 Mbps | Hiermee kunt u opnemen in de hoogste beeldkwaliteit van 1920×1080 (60p/50p) pixels
| AVC HD 24M (FX) | 24 Mbps | Hiermee kunt u opnemen in de hoogste beeldkwaliteit van 1920×1080 (60i/50i) pixels
| AVC HD 17M (FH) | 17 Mbps | Hiermee kunt u opnemen in een hoge beeldkwaliteit van 1920×1080 (60i/50i) pixels
| AVC HD 9M (HQ) | 9 Mbps | Hiermee kunt u opnemen in de standaardbeeldkwaliteit van 1440×1080 (60i/50i) pixels

#### Beeldformaat van de bewegende beelden (opnemen in het formaat: mp4)

1. MENU [Filmformaat] gewenst formaat

Deze camera neemt bewegende beelden op in het MPEG-4-formaat met ongeveer 30 frames per seconde (voor 1080/60i-compatibele apparaten) of ongeveer 25 frames per seconde (voor 1080/50i-compatibele apparaten) in de progressieve functie, met AAC-geluid in het mp4-formaat.

| Videoformaat | Gemiddelde bitsnelheid | Beschrijving
| MP4 12M | 12 Mbps | Neemt op met 1440×1080 pixels
| MP4 6M | 6 Mbps | Neemt op met 1280×720 pixels
| MP4 3M | 3 Mbps | Neemt op in de VGA-beeldkwaliteit

Opmerkingen

- Een telefotobeeld wordt verkregen wanneer het [MP4 3M]-beeldformaat is geselecteerd.

- Bewegende beelden die zijn opgenomen met de beeldkwaliteit ingesteld op [AVC HD 28M (PS)] kunnen niet worden opgenomen op een disc met dezelfde kwaliteit. Zet het beeld om met het softwareprogramma "PMB" voordat u het op een disc opslaat.
  DVD's of AVCHD -discs kunnen niet worden gemaakt van bewegende beelden die zijn opgenomen in de [AVC HD 24M (FX)]-kwaliteit. Sla bewegende beelden van beeldkwaliteit [AVC HD 24M (FX)] op Blu-raydiscs op.

Terug naar boven